[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# show bgp ipv6 neighbors received-routes

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IP / 経路制御（BGP）

`> show bgp ipv6 neighbors X:X::X:X received-routes`

（IPv6）指定したIPv6 BGPピアから受信したすべての経路情報（フィルタリング前のオリジナルの経路情報）を表示する。
本コマンドでは、各種フィルタリング機能によって受信後に破棄した経路（現時点ではBGP経路表に登録されていない経路）も表示する。フィルタリング後の経路情報だけを表示させたい場合は、show bgp ipv6 neighbors routesコマンドを使う。

### パラメーター

`X:X::X:X` | BGPピアのIPv6アドレス

### 使用例

    awplus> show bgp ipv6 neighbors 2001:db8:2222:10::5 received-routes ↓
    BGP table version is 20, local router ID is 10.10.10.1
    Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal
    Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

       Network          Next Hop            Metric LocPrf Weight Path
    *> 2001:db8:2222:10::/64
                        2001:db8:2222:10::5(fe80::200:cdff:fe28:748)
                                                               0 65050 ?
    *> 2001:db8:5000:10::/64
                        2001:db8:2222:10::5(fe80::200:cdff:fe28:748)
                                                               0 65050 ?
    *> 2001:db8:5000:e000::/64
                        2001:db8:2222:10::5(fe80::200:cdff:fe28:748)
                                                               0 65050 ?

    Number of prefixes 3

### 注意・補足事項

■ 本コマンドを実行するためには、あらかじめneighbor soft-reconfiguration inboundコマンドを実行して、フィルタリング前のオリジナルの経路情報を保持するよう設定しておく必要がある（初期設定では、フィルタリング前のオリジナルの経路情報を保持しないため）。

### 関連コマンド

neighbor filter-list（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
neighbor prefix-list（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
neighbor route-map（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
neighbor soft-reconfiguration inbound（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
show bgp ipv6（非特権EXECモード）
show bgp ipv6 neighbors（非特権EXECモード）
show bgp ipv6 neighbors advertised-routes（非特権EXECモード）
show bgp ipv6 neighbors routes（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1