[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# PPP / PPPoE AC

基本設定

本製品は、PPPoEクライアントからの接続を受け入れ、クライアントからのPPPトラフィックをL2TPv2トンネル経由でLNS（L2TP Network Server）に転送するPPPoE AC/L2TPv2 LAC機能を備えています。

## 基本設定

PPPoE AC/L2TPv2 LACとして動作させるための基本的な設定項目について説明します。
より具体的な設定については、設定例集をご覧ください。
■ PPPトラフィックの転送先となるL2TPサーバー（LNS）への接続に必要な情報を確認します。最低限以下の情報が必要です。

- L2TPサーバーのアドレス
  接続先L2TPサーバーの指定方法には次の3種類があります。
  - L2TPサーバーのIPアドレスまたはホスト名を直接指定する方法
  - PPPユーザー名のドメイン部分をDNSサーバーに問い合わせて、該当ユーザー用のL2TPサーバーアドレスを動的に取得する方法
  - PPPユーザー名のドメイン部分をRADIUSサーバーに問い合わせて、該当ユーザー用のL2TPサーバーアドレスを動的に取得する方法
- L2TPサーバーに接続するためのパスワード

L2TPサーバーのアドレスをDNSによって取得する場合は、下記の情報も必要です（PPPやDHCPで動的に取得する場合を除く）。
また、このDNSサーバーには、PPPユーザー名のドメイン部分からL2TPサーバーアドレスを検索するために必要なDNSレコードが登録されている必要があります。

- DNSサーバーのIPアドレス

L2TPサーバーのアドレスをRADIUSによって取得する場合は、下記の情報も必要です。
また、このRADIUSサーバーは、PPPユーザー名のドメイン部分をユーザー名、固定文字列「password」をパスワードとする認証要求（Access-Request）に対し、L2TPサーバーのIPアドレスをFramed-IP-Address属性に格納した上で、認証成功（Access-Accept）パケットを返すよう設定されている必要があります。

- RADIUSサーバーのIPアドレス
- RADIUSサーバーに接続するためのパスワード

■ 以下、ここまでの情報があるものとして、PPPoE AC/L2TPv2 LAC機能の基本的な設定の流れを示します。

1. L2TPプロファイルを作成して、L2TPバージョンとL2TPサーバーへの接続パスワードを指定します。
   これには、l2tp-profile、version、shared-secretコマンドを使います。

       awplus(config)# l2tp-profile l2tp1 ↓
       awplus(config-l2tp-profile)# version 2 ↓
       awplus(config-l2tp-profile)# shared-secret lacpassword ↓
       awplus(config-l2tp-profile)# exit ↓

2. PPPoE ACサービス設定を作成し、受け入れるPPPoEサービス名、PPP転送先、L2TPサーバー、L2TPプロファイルを指定します。
   これには、pppoe-ac、service-name、destination l2tp、l2tp peer-address static / l2tp peer-address dns-lookup / l2tp peer-address radius-lookup、l2tp profileコマンドを使います。
   ここの設定は、L2TPサーバーのアドレス指定方法によって以下のように異なります。
   - L2TPサーバーを直接指定する場合
     （L2TPサーバーアドレスを10.10.10.5と仮定）
     l2tp peer-address staticコマンドでL2TPサーバーのIPアドレスまたはホスト名を指定します。

         awplus(config)# pppoe-ac ac1 ↓
         awplus(config-pppoe-ac)# service-name any ↓
         awplus(config-pppoe-ac)# destination l2tp ↓
         awplus(config-pppoe-ac)# l2tp peer-address static 10.10.10.5 ↓
         awplus(config-pppoe-ac)# l2tp profile l2tp1 ↓

   - L2TPサーバーアドレスをDNSから動的取得する場合
     （DNSサーバーアドレスを192.168.100.5と仮定）
     l2tp peer-address dns-lookupコマンドでDNS検索を行うよう指定します。
     この例における「prefix lns1」は、PPPユーザー名のドメイン部分の先頭に「lns1」というプレフィックスを付けた上でDNS検索を行う指定です。
     DNS検索を行うため、ip name-serverコマンドでDNSサーバーアドレスを指定し、ip domain-lookupコマンドでDNS検索を有効にしています。

         awplus(config)# ip name-server 192.168.100.5 ↓
         awplus(config)# ip domain-lookup ↓
         awplus(config)# pppoe-ac ac1 ↓
         awplus(config-pppoe-ac)# service-name any ↓
         awplus(config-pppoe-ac)# destination l2tp ↓
         awplus(config-pppoe-ac)# l2tp peer-address dns-lookup prefix lns1 ↓
         awplus(config-pppoe-ac)# l2tp profile l2tp1 ↓

   - L2TPサーバーアドレスをRADIUSから動的取得する場合
     （RADIUSサーバーアドレスを192.168.1.10、RADIUSサーバーへの接続パスワードをmysecretと仮定）
     l2tp peer-address radius-lookupコマンドでRADIUS検索を行うよう指定します。
     この例における「group group1」は問い合わせに使用するRADIUSサーバーグループの指定です。
     RADIUSサーバーグループは、radius-server host、aaa group server radius、serverコマンドで設定しています。

         awplus(config)# radius-server host 192.168.1.10 key mysecret ↓
         awplus(config)# aaa group server radius group1 ↓
         awplus(config-sg)# server 192.168.1.10 ↓
         awplus(config-sg)# exit ↓
         awplus(config)# pppoe-ac ac1 ↓
         awplus(config-pppoe-ac)# service-name any ↓
         awplus(config-pppoe-ac)# destination l2tp ↓
         awplus(config-pppoe-ac)# l2tp peer-address radius-lookup group group1 ↓
         awplus(config-pppoe-ac)# l2tp profile l2tp1 ↓
         awplus(config-pppoe-ac)# exit ↓

3. PPPoE ACサービス設定が完了したら、これをインターフェースに関連付けて、該当インターフェースでPPPoE AC機能を有効化します。
   これには、インターフェースモードのpppoe-ac-serviceコマンドを使います。

       awplus(config)# interface vlan1 ↓
       awplus(config-if)# pppoe-ac-service ac1 ↓

基本設定は以上です。
■ PPPoE AC設定のチェックを行うには、show pppoe-ac config-checkコマンドを使います。
■ PPPoE ACの接続ステータスは、show pppoe-ac connectionsコマンドで確認できます。
■ PPPoE ACの統計情報は、show pppoe-ac statisticsコマンドで確認できます。

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1