[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# ip pim jp-timer

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / PIM

`(config)# ip pim jp-timer <1-65535>`

`(config)# no ip pim jp-timer`

（PIM-SM）対象インターフェースにおけるJoin/Pruneメッセージの送信間隔（Join/Prune Period）を変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

### パラメーター

`<1-65535>` | Join/Pruneメッセージの送信間隔（Join/Prune Period）。単位は秒。初期値は60

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ip pim jp-timer（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

ip pim sparse-mode（インターフェースモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1