[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# show ipv6 ospf database router

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IPv6 / 経路制御（OSPFv3）

`> show ipv6 ospf database router [A.B.C.D] [adv-router A.B.C.D|self-originate]`

リンク状態データベース（LSDB）に格納されているルーターLSA（タイプ1LSA）の内容を表示する。

### パラメーター

`A.B.C.D` | リンク状態ID（Link State ID欄）が指定値と一致するLSAだけを表示する
`adv-router A.B.C.D` | 広告元ルーター（Advertising Router欄）が指定値と一致するLSAだけを表示する
`self-originate` | 広告元ルーター（Advertising Router欄）が自身のルーターIDと一致するLSAだけを表示する

### 使用例

    awplus> show ipv6 ospf database router ↓

                OSPFv3 Router with ID (10.10.10.5) (Process *null*)

                    Router-LSA (Area 0.0.0.0)

      LS age: 151
      LS Type: Router-LSA
      Link State ID: 0.0.0.0
      Advertising Router: 10.10.10.1
      LS Seq Number: 0x80000008
      Checksum: 0xF67F
      Length: 40
      Flags: 0x03 (-|-|E|B)
      Options: 0x000013 (-|R|-|-|E|V6)

        Link connected to: a Transit Network
          Metric: 1
          Interface ID: 301
          Neighbor Interface ID: 301
          Neighbor Router ID: 10.10.10.5

      LS age: 151
      LS Type: Router-LSA
      Link State ID: 0.0.0.0
      Advertising Router: 10.10.10.5
      LS Seq Number: 0x80000008
      Checksum: 0xDE93
      Length: 40
      Flags: 0x03 (-|-|E|B)
      Options: 0x000013 (-|R|-|-|E|V6)

        Link connected to: a Transit Network
          Metric: 1
          Interface ID: 301
          Neighbor Interface ID: 301
          Neighbor Router ID: 10.10.10.5

                    Router-LSA (Area 0.0.0.2)

      LS age: 572
      LS Type: Router-LSA
      Link State ID: 0.0.0.0
      Advertising Router: 10.10.10.5
      LS Seq Number: 0x80000005
      Checksum: 0x20E7
      Length: 24
      Flags: 0x03 (-|-|E|B)
      Options: 0x000013 (-|R|-|-|E|V6)

### 関連コマンド

show ipv6 ospf database（非特権EXECモード）
show ipv6 ospf database external（非特権EXECモード）
show ipv6 ospf database network（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1