[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# disable

モード: VRRPモード
カテゴリー: IP / VRRP

`(config-router)# disable`

対象バーチャルルーターの動作を無効にする。
router vrrpコマンド、router ipv6 vrrpコマンドで作成した直後のバーチャルルーターは無効になっている。
バーチャルルーターのパラメーターを設定する各種コマンドは、バーチャルルーターの動作が無効でないと実行できない。

### コマンドツリー

    router ipv6 vrrp (グローバルコンフィグモード)
    router vrrp (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- disable（VRRPモード）

### 関連コマンド

enable（VRRPモード）
show vrrp（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1