[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# maximum-paths

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IP / 経路制御

`(config)# maximum-paths <1-8>`

`(config)# no maximum-paths`

IP転送表（FIB: Forwarding Information Base）に登録できる同一宛先への経路エントリー（等コストパス）の最大数を設定する。これは、等コストマルチパスルーティング（ECMPルーティング）の設定。
no形式で実行した場合は初期値に戻す。
等コストパスの最大数を1に設定した場合、ECMPルーティングは無効になる。
なお、IP転送表（FIB）は、show ip routeコマンドで確認できる。
また、等コストパスの最大数は、show ip route summaryコマンドで確認できる。

### パラメーター

`<1-8>` | 同一宛先に対する等コストパスの最大数。初期値は4

### 注意・補足事項

■ IPv6パケットは終点IPv6アドレスだけにもとづいてロードバランスされる。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- maximum-paths（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

clear arp-cache（特権EXECモード）
show ip route（非特権EXECモード）
show ip route database（非特権EXECモード）
show ip route summary（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1