[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# network

モード: RIPモード
カテゴリー: IP / 経路制御（RIP）

`(config-router)# [no] network {A.B.C.D/M|IFNAME}`

RIPで通知するネットワークの範囲を指定する。
本コマンドを実行すると、インターフェースに直接接続されたネットワークのうち、指定した範囲に含まれるものがRIPで通知される。また、指定した範囲内のIPアドレスを持つインターフェースでRIPパケットの送受信が行われるようになる。
no形式で実行した場合はネットワーク範囲の指定を削除する。

### パラメーター

`A.B.C.D/M` | ネットワーク範囲。指定した範囲内のIPアドレスを持つインターフェースでRIPパケットの送受信が有効になり、指定した範囲に包含される直結経路がRIPで通知されるようになる
`IFNAME` | IPインターフェース名。指定したインターフェースでRIPパケットの送受信が有効になり、指定したインターフェースの直結経路がRIPで通知されるようになる

### 使用例

■ 172.16.0.0/16の範囲内のIPアドレス（172.16.0.0～172.16.255.255）を持つインターフェースでRIPを有効にし、172.16.0.0/16に包含される直結経路をRIPで通知するよう設定する。

    awplus(config)# router rip ↓
    awplus(config-router)# network 172.16.0.0/16 ↓

■ vlan10とvlan20でRIPを有効にする（vlan10とvlan20に接続されたネットワークの情報がRIPで通知される）。

    awplus(config)# router rip ↓
    awplus(config-router)# network vlan10 ↓
    awplus(config-router)# network vlan20 ↓

■ VRFインスタンス「red」に設定する場合。

    awplus# configure terminal ↓
    awplus(config)# router rip ↓
    awplus(config-router)# address-family ipv4 vrf red ↓
    awplus(config-router-af)# network 172.16.25.0/24 ↓

### コマンドツリー

    router rip (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- network（RIPモード）

### 関連コマンド

show ip protocols rip（非特権EXECモード）
show ip rip（非特権EXECモード）
show ip rip interface（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1