[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# version

モード: APプロファイル・SNMPモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / SNMPエージェント

`(config-wireless-ap-prof-snmp)# version {v1v2c|v3}`

`(config-wireless-ap-prof-snmp)# no version`

SNMPエージェントのバージョンを設定する。
no形式で実行した場合は初期状態に戻る。
初期状態は「v1v2c」

### パラメーター

`v1v2c` | SNMPv1 または SNMPv2c を使用する場合
`v3` | SNMPv3 を使用する場合

### 注意・補足事項

■ 「v3」は、AT-TQ5403、AT-TQm5403、AT-TQ5403e、AT-TQ1402、AT-TQm1402のバージョン6.0.1-2.1以降でのみサポート。

### コマンドツリー

    snmp (APプロファイルモード)
        |
        +- version（APプロファイル・SNMPモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1