[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# exclude-entry

モード: 手動エンドポイントモード
カテゴリー: トラフィック制御 / URLオフロード

`(config-endpoint-manual)# [no] exclude-entry {ip A.B.C.D/M | ipv6 X:X::X:X/M | url DOMAIN}`

手動エンドポイント設定において、指定したIPv4/IPv6アドレスまたはドメイン名をURLオフロードの除外リストに追加する。
no形式で実行した場合は指定したアドレス/ドメイン名をURLオフロードの除外リストから削除する。
指定したアドレス/ドメイン名は、PACファイルテンプレート内の `%%EXCLUDE_MATCHES%%` セクションに記述され、`%%INCLUDE_MATCHES%%` よりも前に処理される。

### パラメーター

`ip A.B.C.D/M` | IPv4アドレス範囲
`ipv6 X:X::X:X/M` | IPv6アドレス範囲
`url DOMAIN` | ドメイン名（FQDN）

### 使用例

■ 「m.example.com」をURLオフロードの除外リストに追加する。

    awplus(config-url-offload)# endpoint-source test type manual ↓
    awplus(config-endpoint-manual)# exclude-entry url m.example.com ↓

■ 「m.example.com」をURLオフロードの除外リストから削除する。

    awplus(config-url-offload)# endpoint-source test type manual ↓
    awplus(config-endpoint-manual)# no exclude-entry url m.example.com ↓

■ サブネット192.168.1.0/24をURLオフロードの対象に設定した上で、同範囲内の192.168.1.20だけを対象から除外するよう設定する。

    awplus(config-endpoint-manual)# entry ip 192.168.1.0/24 ↓
    awplus(config-endpoint-manual)# exclude-entry ip 192.168.1.20/32 ↓

### コマンドツリー

    endpoint-source type manual (URLオフロードモード)
        |
        +- exclude-entry（手動エンドポイントモード）

### 関連コマンド

entry（手動エンドポイントモード）
show url-offload endpoint-source manual entries（特権EXECモード）
show url-offload pac-file（特権EXECモード）
show url-offload pac-file template（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1