[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# snmp-server community

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / SNMP

`(config)# snmp-server community COMMUNITY [ro|rw] [view NAME]`

`(config)# no snmp-server community COMMUNITY`

（SNMPv1/v2c）SNMPコミュニティーを作成する。
no形式で実行した場合は、SNMPコミュニティーを削除する。

### パラメーター

`COMMUNITY` | SNMPコミュニティー名。20文字以内の文字列で指定する。大文字小文字は区別される
`ro|rw` | 本コミュニティーのアクセス権を指定する。ro（デフォルト）は読み出しのみを許可、rwは読み書き両方を許可する。省略時はro
`view NAME` | 本コミュニティーにおいてアクセス可能なMIBオブジェクトの範囲（ビュー）を指定する。ビューを指定しなかった場合は、システムがサポートするすべてのMIBオブジェクトへのアクセスが可能となる。ビューはsnmp-server viewコマンドで定義する。

### 使用例

■ 読み出しだけが可能なSNMPコミュニティー「browsers」を作成する。

    awplus(config)# snmp-server community browsers ro ↓

■ 読み出しだけが可能なSNMPコミュニティー「mib2viewers」を作成する。ここでは、SNMPビュー「standard」を利用して、mib-2ノード（1.3.6.1.2.1）以下のオブジェクトにだけアクセスできるよう設定している。

    awplus(config)# snmp-server view standard 1.3.6.1.2.1 included ↓
    awplus(config)# snmp-server community mib2viewers ro view standard ↓

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- snmp-server community（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

show snmp-server community（特権EXECモード）
show snmp-server view（特権EXECモード）
snmp-server view（グローバルコンフィグモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1