[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# enable trap

モード: APプロファイル・SNMPモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / SNMPエージェント

`(config-wireless-ap-prof-snmp)# enable trap TRAPTYPE`

`(config-wireless-ap-prof-snmp)# no enable trap`

生成したいトラップを設定する。
複数のトラップを設定する場合はスペースを追加する。
初期状態は未設定。

対象機種
トラップタイプ | 概要
AT-TQ5403/m5403/5403e/1402/m1402
coldstart | SNMPエージェントが起動したとき
link | 無線インターフェースがアップまたはダウンしたとき
auth | SNMP認証に失敗したとき
AT-TQ4600/4400/4400e/3400/3200/2450
coldstart | SNMPエージェントが起動したとき
link | 無線インターフェースがアップまたはダウンしたとき
auth | SNMP認証に失敗したとき
association | 無線クライアントが接続または離脱したとき
filtered-sta | 接続を許可されていない無線クライアント（MACフィルターで設定）を検出したとき
radius-auth-success | RADIUS認証に成功したとき
radius-auth-fail | RADIUS認証に失敗したとき
dfs | 現在使用しているチャンネルで気象レーダーと見なされる波形が検出されたとき
AT-TQ3600
coldstart | SNMPエージェントが起動したとき
link | 無線インターフェースがアップまたはダウンしたとき
auth | SNMP認証に失敗したとき
association | 無線クライアントが接続または離脱したとき
filtered-sta | 接続を許可されていない無線クライアント（MACフィルターで設定）を検出したとき
radius-auth-success | RADIUS認証に成功したとき
radius-auth-fail | RADIUS認証に失敗したとき

### パラメーター

`TRAPTYPE` | トラップタイプ

### 使用例

■ 起動時と無線インターフェースのアップまたはダウンに関する通知メッセージを送信するよう設定する。

    awplus(config-wireless-ap-prof-snmp)# enable trap coldstart link ↓

### コマンドツリー

    snmp (APプロファイルモード)
        |
        +- enable trap（APプロファイル・SNMPモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1