[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# show auth two-step supplicant brief

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`# show auth two-step supplicant [interface IFRANGE] brief`

各スイッチポートにおける2ステップ認証（ポート認証）のSupplicant情報を表示する。

### パラメーター

`interface IFRANGE` | スイッチポートのインターフェース名。指定したスイッチポートの情報だけを表示させたいときに指定する。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能。省略時はすべてのインターフェースが対象となる

### 使用例

    awplus# show auth two-step supplicant interface port1.0.12 brief ↓
    Interface port1.0.12
      authenticationMethod: dot1x/mac
      Two-Step Authentication:
        firstMethod: mac
        secondMethod: dot1x
      totalSupplicantNum: 1
      authorizedSupplicantNum: 1
        macBasedAuthenticationSupplicantNum: 0
        dot1xAuthenticationSupplicantNum: 1
        webBasedAuthenticationSupplicantNum: 0
        otherAuthenticationSupplicantNum: 0

    Interface   VID  Mode MAC Address    Status            FirstStep   SecondStep
    =========== ==== ==== ============== ================= =========== ===========
    port1.0.12  1    D    000b.db67.00f7 Authenticated     Pass        Pass

### 関連コマンド

auth two-step enable（インターフェースモード）
auth-mac enable（インターフェースモード）
show auth supplicant（特権EXECモード）
show dot1x supplicant（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1