[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# protect

モード: IPレピュテーションモード
カテゴリー: UTM / IPレピュテーション

`(config-ip-reputation)# [no] protect`

IPレピュテーション（IPアドレスブラックリスト）機能を有効化する。
no形式で実行した場合はIPレピュテーション機能を無効化する。
初期設定は無効。
IPレピュテーション機能を有効化すると、Emerging Threats社が提供する最新のIPレピュテーションデータベースにもとづいて、IPレピュテーションエンジンが危険性のあるトラフィックをIPレピュテーションカテゴリーに分類する。
（カテゴリーの一覧はshow ip-reputation categoriesコマンドで確認可能。また、各カテゴリーの詳細は解説編を参照）
各カテゴリーに対するデフォルトアクションは通知のみだが、category actionコマンドにより各カテゴリーに対するアクションを個別に指定可能。

### 使用例

■ IPレピュテーション機能を有効化する。

    awplus(config)# ip-reputation ↓
    awplus(config-ip-reputation)# provider emerging-threats ↓
    awplus(config-ip-reputation)# protect ↓

■ IPレピュテーション機能を無効化する。

    awplus(config)# ip-reputation ↓
    awplus(config-ip-reputation)# no protect ↓

### 注意・補足事項

■ IPレピュテーション機能を有効化するには、あらかじめproviderコマンドでIPレピュテーションデータベースの提供元を指定しておく必要がある。

### コマンドツリー

    ip-reputation (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- protect（IPレピュテーションモード）

### 関連コマンド

category action（IPレピュテーションモード）
provider（IPレピュテーションモード）
show ip-reputation（特権EXECモード）
show ip-reputation categories（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1