[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# service url-offload

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: トラフィック制御 / URLオフロード

`(config)# [no] service url-offload`

URLオフロード機能を有効にする。
no形式で実行した場合はURLオフロード機能を無効にする。
初期設定は有効。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- service url-offload（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

url-offload（グローバルコンフィグモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1