[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# atmf backup now

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: アライドテレシスマネージメントフレームワーク（AMF） / コマンド

`# atmf backup now [NODENAME]`

AMFバックアップを手動実行する。
本コマンドはマスターでのみ有効。

### パラメーター

`NODENAME` | バックアップ対象ノード名。大文字小文字を区別しない。show atmf nodesコマンドで確認可能。省略時はマスターが所属しているAMFネットワークの全ノードが対象となる

### 使用例

■ 全ノードのバックアップをとる。

    SBx81# atmf backup now ↓

■ AMFノードESW231のバックアップをとる。

    SBx81# atmf backup now ESW231 ↓

■ マスターを2台設置している環境において、SBx81a、SBx81bの両方で全ノードの手動バックアップを実行する。group masterは自動的に生成されるAMFグループで、すべてのマスターが所属する。

    SBx81a# atmf working-set group master ↓
    ===============
    SBx81a, SBx81b:
    ===============

    Working set join

    AMF001[2]# atmf backup now ↓

### 注意・補足事項

■ 手動バックアップは自動バックアップの有効・無効（atmf backup enableコマンド）とは関係なく実行できる。
■ 本コマンド入力時にすでに他のバックアップ（自動、手動を問わない）が実行中だった場合は、エラーとなり次のメッセージが表示される。

    % ATMF backup is already running

■ AT-DC2552XSでは、外部メディアはサポート対象外のため、AMFバックアップデータの保存先としては外部のSSHサーバーのみ使用可能。
■ 外部メディアを取り外すときは、事前にunmountコマンドを実行し、未書き込みのデータを書き出してから取りはずすこと。

### 関連コマンド

atmf backup bandwidth（グローバルコンフィグモード）
atmf backup server（グローバルコンフィグモード）
atmf backup stop（特権EXECモード）
atmf working-set（特権EXECモード）
hostname（グローバルコンフィグモード）
show atmf backup（特権EXECモード）
show atmf nodes（特権EXECモード）
unmount（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1