[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# band

モード: APプロファイルモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / AP共通設定（APプロファイル）

`(config-wireless-ap-prof)# band {2|5}`

`(config-wireless-ap-prof)# no band`

対象APプロファイルを適用するアクセスポイント（AP）がシングルバンドの場合（AT-TQ3200の場合）に使用する周波数帯を指定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値は2（2.4GHz帯）。
デュアルバンド、トライバンドのAPを対象とするAPプロファイルでは本コマンドの設定は不要。
デュアルバンドの場合は、無線インターフェース「1」が2.4GHz帯、「2」が5GHz帯となる。
トライバンドの場合は、無線インターフェース「1」が2.4GHz帯、「2」が5GHz帯（W52、W53）、「3」が5GHz帯（W56）となる。

### パラメーター

`2` | 2.4GHz帯（初期値）
`5` | 5GHz帯

### コマンドツリー

    ap-profile (無線LANコントローラーモード)
        |
        +- band（APプロファイルモード）

### 関連コマンド

hwtype（APプロファイルモード）
show wireless ap capability hwtype（非特権EXECモード）
show wireless ap-profile（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1