[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# 設定例集#22: バイパスポートによる非対称型WAN回線冗長構成（AMF併用。AT-AR4050SがAMFマスター）

構成
設定開始前に
自動設定の確認と削除
システム時刻の設定
ルーターAの設定
ルーターBの設定
ルーターCの設定
設定の保存
ファイアウォールログについて
ルーターAのコンフィグ
ルーターBのコンフィグ
ルーターCのコンフィグ

バイパスポートを使用した非対称型WAN回線冗長構成の設定例です。
ここでは、AT-AR4050SをAMFマスターとして動作させ、インターネット経由で同一のAMFネットワークを構築します。

> Note

> > AMFマスター機能を使用するにはAMFマスターライセンスが必要です。

> Note

> > AMFマスター機能はAT-AR4050Sでのみ利用可能です。

> Note

> > AT-AR4050Sは外部メディアとしてUSBメモリーとSDHCカードの両方をサポートしていますが、AMFバックアップ機能においてはSDHCカードのみ使用可能です。

## 構成

AMF関連設定
AMFネットワーク名 | AMF001
AMFマスター | ルーターC
AMFバックアップ用外部メディア | SDHCカード
AMF仮想リンク | ルーターA・C間：192.168.10.1（ルーターA：AMFメンバー） - 192.168.100.2（ルーターC：AMFマスター）
ルーターB・C間：192.168.10.2（ルーターB：AMFメンバー） - 192.168.100.2（ルーターC：AMFマスター）
※ルーターA・Bのうち、VRRPマスタールーターとして動作しているほうが実際にAMF仮想リンクの接続を行います。 （VRRPバックアップルーターとして動作しているほうのAMF仮想リンクはブロックとなります）
ISPから提供された情報
| ルーターA | ルーターB | ルーターC （AT-AR4050S）
バイパスポートを利用して同一回線に接続 （実際に接続するのはVRRPマスターのみ）
ISP接続用ユーザー名 | user@isp1（共通） | user@isp2
ISP接続用パスワード | isppasswd1（共通） | isppasswd2
PPPoEサービス名 | 指定なし（共通） | 指定なし
WAN側IPアドレス | 10.0.0.1/32（共通） | 10.0.0.2/32
DNSサーバーIPアドレス | 自動取得（IPCP）（共通） | 自動取得（IPCP）
ルーターの基本設定
WAN側物理インターフェース | eth1 | eth1 | eth1
WAN側（ppp0）IPアドレス | 10.0.0.1/32（VRRPマスター側でのみ有効） | 10.0.0.2/32
LAN側（vlan1）IPアドレス | 192.168.10.1/24 | 192.168.10.2/24 | 192.168.30.1/24

[事前共有鍵]

- ルーターA/B・C間: secret

  > Note

  > > ルーターA/Bのうち、VRRPマスタールーターとして動作しているほうが実際にIPsec接続を行います。

ルーターには、次のような方針で設定を行います。

- ルーターA・B
  - ISPへの接続にはPPPoEを使用します。
  - HAモードVRRPの設定をします。
  - VRRPバックアップ側であるルーターBでバイパスポートとWANポートを関連付けます。
  - バイパスポートを利用して1本のISP接続回線にルーターA・Bを接続します。
    通常時はルーターAがISPと接続していますが、ルーターAまたはルーターAのWAN側かLAN側に障害が発生したときはルーターBがISP接続を引き継ぎます。
  - AMFネットワーク名を設定し、AMFマスターと接続するAMF仮想リンクの設定と、配下のAMFメンバーと接続するAMFクロスリンクの設定をします（リング構成のためクロスリンクを使用）。
  - ファイアウォールで使用するゾーンとアプリケーションの設定をします。ファイアウォール機能により、外部からの不正アクセスを遮断します。
  - 内部ゾーンのクライアントがインターネットにアクセスできるようダイナミックENATを使用します。
  - IPsecトンネルを設定し、プライベート間の通信はトンネル経由で行えるようにします。
  - DNSリレーを有効にします。
- ルーターC
  - ISPへの接続にはPPPoEを使用します。
  - AMFネットワーク名を設定し、AMFマスターとして動作させるための設定を行います。また、AMFメンバーと接続するAMF仮想リンクの設定をします。
  - ファイアウォールで使用するゾーンとアプリケーションの設定をします。ファイアウォール機能により、外部からの不正アクセスを遮断します。
  - 内部ゾーンのクライアントがインターネットにアクセスできるようダイナミックENATを使用します。
  - IPsecトンネルを設定し、プライベート間の通信はトンネル経由で行えるようにします。
  - DNSリレーを有効にします。

この例では、以下の点に注意してください。

- すべての拠点にグローバルアドレス1個が固定的に割り当てられていると仮定しています。
- 通常時、ルーターAはVRRPマスタールーターとして動作し、ルーターBはVRRPバックアップルーターとして動作します。
- ルーターA/B配下のPCでは、プライマリーDNSサーバーアドレスをVRRPマスタールーターのLAN側実IPアドレスに、またセカンダリーDNSサーバーアドレスをVRRPバックアップルーターのLAN側実IPアドレスに設定してください。

## 設定開始前に

### 自動設定の確認と削除

本設定例に掲載されているコマンドは、設定がまったく行われていない本製品の初期状態（スタートアップコンフィグなしで起動した状態）から入力することを前提としています。
そのため、通常は erase startup-config を実行し、スタートアップコンフィグが存在しない状態で起動してから、設定を始めてください。
ただし、本製品はスタートアップコンフィグなしで起動した場合でも、特定の条件を満たすと自動的な設定を行うことがあるため、その場合は設定例にしたがってコマンドを入力しても、コマンドがエラーになったり、全体として意図した動作にならない可能性があります。
これを避けるため、設定開始にあたっては次のいずれかの方法をとることをおすすめします。

- ネットワークケーブルを接続せずに起動する。
  起動時に自動設定が実行されるための条件の一つに、特定インターフェースのリンクアップがあります。
  ネットワークケーブルを接続しない状態で起動することにより、自動設定の適用を回避できます。
- 自動設定を手動で削除してから設定を行う。
  前記の方法を採用できず自動設定が適用されてしまった場合は、「自動的な設定内容の削除」にしたがって、これらを手動で削除してから設定を開始してください。

自動設定が行われる条件などの詳細については、AMF応用編のAMFネットワーク未検出時の拡張動作をご参照ください。

### システム時刻の設定

ログなどの記録日時を正確に保ち、各種機能を適切に動作させるため、システム時刻は正確にあわせて運用することをおすすめします。
ご使用の環境にあわせ、次のいずれかの方法でシステム時刻を設定してください。

- 手動で設定する方法 - 「運用・管理」/「システム」
- NTPで自動設定する方法 - 「運用・管理」/「NTP」

## ルーターAの設定

1. LANポートにおいて初期状態で有効化されているスパニングツリープロトコル（RSTP）を無効化します。これにはspanning-tree enableコマンドをno形式で実行します。
   スパニングツリープロトコルの詳細は「L2スイッチング」/「スパニングツリープロトコル」をご覧ください。

       no spanning-tree rstp enable

2. WANポートeth1上にPPPoEインターフェースppp0を作成します。これには、encapsulation pppコマンドを使います。
   PPPの詳細は「PPP」/「一般設定」をご覧ください。

       interface eth1
        encapsulation ppp 0

3. PPPインターフェースppp0に対し、PPPoE接続のための設定を行います。
   ・IPCPによるDNSサーバーアドレスの取得要求（ppp ipcp dns）
   ・LCP EchoによるPPP接続状態の確認（keepalive）
   ・IPCPによるIPアドレスの取得要求（ip address negotiated）
   ・ユーザー名（ppp username）
   ・パスワード（ppp password）
   ・MSS書き換え（ip tcp adjust-mss）
   PPPの詳細は「PPP」/「一般設定」をご覧ください。
   ※ルーターA・Bはバイパスポートを通じて同じ回線に接続されているため、PPPoE接続設定は同一です。実際にPPPoE接続を行うのは、VRRPのマスタールーターとして動作している側だけです。

       interface ppp0
        ppp ipcp dns request
        keepalive
        ip address negotiated
        ppp username user@isp1
        ppp password isppasswd1
        ip tcp adjust-mss pmtu

4. VLANを作成します。
   これには、vlan databaseコマンドとvlanコマンドを使います。
   VLANの詳細は「L2スイッチング」/「バーチャルLAN」をご覧ください。

       vlan database
        vlan 10 state enable

5. AMFノード名（ホスト名）を設定します。これにはhostnameコマンドを使います。

       hostname RouterA

6. AMFで使用するネットワーク名を設定します（atmf network-name）。
   AMFの詳細は、「アライドテレシスマネージメントフレームワーク（AMF）」の「概要」、「導入」、「運用」、「応用」各解説編やコマンド編をご覧ください。

       atmf network-name AMF001

7. AMFマスター（ルーターC）との間にAMF仮想リンクを設定します。これにはatmf virtual-linkコマンドを使います。
   ※実際に仮想リンクが接続状態になるのは、ppp0の接続を確立しているVRRPのマスタールーター側だけです。

       atmf virtual-link id 1 ip 192.168.10.1 remote-id 1 remote-ip 192.168.100.2

8. AMF対応スイッチと接続するLANポートにAMFクロスリンクの設定をします（switchport atmf-crosslink）。

       interface port1.0.1
        switchport
        switchport atmf-crosslink
        switchport mode trunk
        switchport trunk allowed vlan add 10

9. LAN側インターフェースvlan10にIPアドレスを設定します。これにはip addressコマンドを使います。
   IPインターフェースの詳細は「IP」/「IPインターフェース」をご覧ください。

       interface vlan10
        ip address 192.168.10.1/24

10. バイパスポートを利用した冗長構成を組むため、HA（High Availability）モードのVRRPを設定します。
    これには、router vrrp、virtual-ip、circuit-failover、priority、ha associate、enableの各コマンドを使います。
    ルーターAは初期状態でマスタールーターとなるため、バイパスポートのリレー制御（ha associateコマンドのwan-bypassパラメーター）は不要です。
    VRRPの詳細は「IP」/「VRRP」をご覧ください。

        router vrrp 10 vlan10
         virtual-ip 192.168.10.100 backup
         circuit-failover eth1 2
         priority 101
         ha associate
         enable

11. ファイアウォールやNATのルール作成時に使うエンティティー（通信主体）を定義します。
    エンティティー定義の詳細は「UTM」/「エンティティー定義」をご覧ください。
    内部ネットワークを表すゾーン「private」を作成します。
    これには、zone、network、ip subnetの各コマンドを使います。
    ここでは、ゾーン「private」内にローカル側の内部ネットワークを表す「lan」、リモート側の内部ネットワークを表す「peer」、IPsecトンネル上のサブネットを表す「tunnel」、VRRPパケットを表す「vrrp」の4つのネットワークを定義しています。

        zone private
         network lan
          ip subnet 192.168.10.0/24
          ip subnet 192.168.20.0/24
         network peer
          ip subnet 192.168.30.0/24
         network tunnel
          ip subnet 192.168.100.0/30
         network vrrp
          ip subnet 224.0.0.18/32

12. 外部ネットワークを表すゾーン「public」を作成します。
    前記コマンドに加え、ここではhost、ip addressの各コマンドも使います。

        zone public
         network wan
          ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0
          host ppp0
           ip address dynamic interface ppp0

13. ファイアウォールやNATのルール作成時に通信内容を指定するために使う「アプリケーション」を定義します。
    これには、application、protocol、sport、dport、icmp-type、icmp-codeの各コマンドを使います。
    アプリケーション定義の詳細は「UTM」/「アプリケーション定義」をご覧ください。
    IPsecのESPパケットを表すカスタムアプリケーション「esp」を定義します。

        application esp
         protocol 50

14. ISAKMPパケットを表すカスタムアプリケーション「isakmp」を定義します。

        application isakmp
         protocol udp
         sport 500
         dport 500

15. 外部からの通信を遮断しつつ、内部からの通信は自由に行えるようにするファイアウォール機能の設定を行います。
    これには、firewall、rule、protectの各コマンドを使います。
    ・rule 10, 20 - ISAKMPパケットを許可します
    ・rule 30, 40 - IPsec（ESP）パケットを許可します
    ・rule 50 - 内部ネットワーク間の通信を許可します
    ・rule 60 - 内部ネットワークから外部への通信を許可します
    ・rule 70 - 本製品のWAN側インターフェースから外部へのDNS通信を許可します
    ファイアウォールの詳細は「UTM」/「ファイアウォール」をご覧ください。

        firewall
         rule 10 permit isakmp from public.wan.ppp0 to public.wan
         rule 20 permit isakmp from public.wan to public.wan.ppp0
         rule 30 permit esp from public.wan.ppp0 to public.wan
         rule 40 permit esp from public.wan to public.wan.ppp0
         rule 50 permit any from private to private
         rule 60 permit any from private to public
         rule 70 permit dns from public.wan.ppp0 to public.wan
         protect

16. LAN側ネットワークに接続されているすべてのコンピューターがダイナミックENAT機能を使用できるよう設定します。
    これには、nat、rule、enableの各コマンドを使います。
    NATの詳細は「UTM」/「NAT」をご覧ください。

        nat
         rule 10 masq any from private to public
         enable

17. 対向ルーターとの間で使用するISAKMPの事前共有鍵を設定します。これにはcrypto isakmp keyコマンドを使います。

        crypto isakmp key secret address 10.0.0.2

18. IPsecトンネルインターフェースtunnel0を作成します。
    トンネルインターフェースの詳細は「VPN」/「トンネルインターフェース」を、IPsecの詳細は「VPN」/「IPsec」をご覧ください。
    これには、interfaceコマンドでトンネルインターフェースを作成し、以下の情報を設定します。
    ・トンネルインターフェースのIPアドレス（ip address）
    ・トンネルインターフェースから送信するデリバリーパケットの始点（自装置）アドレス（tunnel source）
    ・トンネルインターフェースから送信するデリバリーパケットの終点（対向装置）アドレス（tunnel destination）
    ・トンネリング方式（tunnel mode ipsec）
    ・トンネルインターフェースに対するIPsec保護の適用（tunnel protection ipsec）
    ・トンネルインターフェースにおけるMSS書き換え設定（ip tcp adjust-mss）
    ・トンネルインターフェースのMTU（mtu）
    ※バイパスポートを使って共有しているppp0上にIPsecトンネルを張るため、トンネル設定は同一です。実際にトンネル接続を行うのは、ppp0の接続を確立しているVRRPのマスタールーター側だけです。

        interface tunnel0
         ip address 192.168.100.1/30
         tunnel source 10.0.0.1
         tunnel destination 10.0.0.2
         tunnel mode ipsec ipv4
         tunnel protection ipsec
         ip tcp adjust-mss 1260
         mtu 1300

19. IPの経路情報をスタティックに設定します。これにはip routeコマンドを使います。
    ・ローカル側の内部ネットワーク（192.168.20.0/24）へはAMFメンバースイッチ 192.168.10.10 経由
    ・リモート側の内部ネットワーク（192.168.30.0/24）へはIPsecトンネル tunnel0 経由。ただし、tunnel0 が有効になるまでは、この経路を使用できないように設定
    ・その他（0.0.0.0/0）は ppp0 経由（デフォルト経路）
    IP経路設定の詳細は「IP」/「経路制御」をご覧ください。

        ip route 0.0.0.0/0 ppp0
        ip route 192.168.20.0/24 192.168.10.10
        ip route 192.168.30.0/24 tunnel0
        ip route 192.168.30.0/24 Null 254

20. DNSリレー機能を有効にします。これには、ip dns forwardingコマンドを使います。
    DNSリレー機能の詳細は「IP付加機能」/「DNSリレー」をご覧ください。

        ip dns forwarding

21. 以上で設定は完了です。

        end

## ルーターBの設定

1. LANポートにおいて初期状態で有効化されているスパニングツリープロトコル（RSTP）を無効化します。これにはspanning-tree enableコマンドをno形式で実行します。
   スパニングツリープロトコルの詳細は「L2スイッチング」/「スパニングツリープロトコル」をご覧ください。

       no spanning-tree rstp enable

2. WANポートeth1上にPPPoEインターフェースppp0を作成します。これには、encapsulation pppコマンドを使います。
   PPPの詳細は「PPP」/「一般設定」をご覧ください。

       interface eth1
        encapsulation ppp 0

3. PPPインターフェースppp0に対し、PPPoE接続のための設定を行います。
   ・IPCPによるDNSサーバーアドレスの取得要求（ppp ipcp dns）
   ・LCP EchoによるPPP接続状態の確認（keepalive）
   ・IPCPによるIPアドレスの取得要求（ip address negotiated）
   ・ユーザー名（ppp username）
   ・パスワード（ppp password）
   ・MSS書き換え（ip tcp adjust-mss）
   PPPの詳細は「PPP」/「一般設定」をご覧ください。
   ※ルーターA・Bはバイパスポートを通じて同じ回線に接続されているため、PPPoE接続設定は同一です。実際にPPPoE接続を行うのは、VRRPのマスタールーターとして動作している側だけです。

       interface ppp0
        ppp ipcp dns request
        keepalive
        ip address negotiated
        ppp username user@isp1
        ppp password isppasswd1
        ip tcp adjust-mss pmtu

4. VLANを作成します。
   これには、vlan databaseコマンドとvlanコマンドを使います。
   VLANの詳細は「L2スイッチング」/「バーチャルLAN」をご覧ください。

       vlan database
        vlan 10 state enable

5. AMFノード名（ホスト名）を設定します。これにはhostnameコマンドを使います。

       hostname RouterB

6. AMFで使用するネットワーク名を設定します（atmf network-name）。
   AMFの詳細は、「アライドテレシスマネージメントフレームワーク（AMF）」の「概要」、「導入」、「運用」、「応用」各解説編やコマンド編をご覧ください。

       atmf network-name AMF001

7. AMFマスター（ルーターC）との間にAMF仮想リンクを設定します。これにはatmf virtual-linkコマンドを使います。
   ※実際に仮想リンクが接続状態になるのは、ppp0の接続を確立しているVRRPのマスタールーター側だけです。

       atmf virtual-link id 1 ip 192.168.10.2 remote-id 2 remote-ip 192.168.100.2

8. AMF対応スイッチと接続するLANポートにAMFクロスリンクの設定をします（switchport atmf-crosslink）。

       interface port1.0.1
        switchport
        switchport atmf-crosslink
        switchport mode trunk
        switchport trunk allowed vlan add 10

9. LAN側インターフェースvlan10にIPアドレスを設定します。これにはip addressコマンドを使います。
   IPインターフェースの詳細は「IP」/「IPインターフェース」をご覧ください。

       interface vlan10
        ip address 192.168.10.2/24

10. バイパスポートを利用した冗長構成を組むため、HA（High Availability）モードのVRRPを設定します。
    これには、router vrrp、virtual-ip、ha associate、enableの各コマンドを使います。
    ルーターBは初期状態でバックアップルーターとなるため、ha associateコマンドのwan-bypassパラメーターでWANポート（eth1）に対応するバイパスポート「1」のリレー制御を有効にします。
    VRRPの詳細は「IP」/「VRRP」をご覧ください。

        router vrrp 10 vlan10
         virtual-ip 192.168.10.100 backup
         ha associate wan-bypass 1
         enable

11. ファイアウォールやNATのルール作成時に使うエンティティー（通信主体）を定義します。
    エンティティー定義の詳細は「UTM」/「エンティティー定義」をご覧ください。
    内部ネットワークを表すゾーン「private」を作成します。
    これには、zone、network、ip subnetの各コマンドを使います。
    ここでは、ゾーン「private」内にローカル側の内部ネットワークを表す「lan」、リモート側の内部ネットワークを表す「peer」、IPsecトンネル上のサブネットを表す「tunnel」、VRRPパケットを表す「vrrp」の4つのネットワークを定義しています。

        zone private
         network lan
          ip subnet 192.168.10.0/24
          ip subnet 192.168.20.0/24
         network peer
          ip subnet 192.168.30.0/24
         network tunnel
          ip subnet 192.168.100.0/30
         network vrrp
          ip subnet 224.0.0.18/32

12. 外部ネットワークを表すゾーン「public」を作成します。
    前記コマンドに加え、ここではhost、ip addressの各コマンドも使います。

        zone public
         network wan
          ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0
          host ppp0
           ip address dynamic interface ppp0

13. ファイアウォールやNATのルール作成時に通信内容を指定するために使う「アプリケーション」を定義します。
    これには、application、protocol、sport、dport、icmp-type、icmp-codeの各コマンドを使います。
    アプリケーション定義の詳細は「UTM」/「アプリケーション定義」をご覧ください。
    IPsecのESPパケットを表すカスタムアプリケーション「esp」を定義します。

        application esp
         protocol 50

14. ISAKMPパケットを表すカスタムアプリケーション「isakmp」を定義します。

        application isakmp
         protocol udp
         sport 500
         dport 500

15. 外部からの通信を遮断しつつ、内部からの通信は自由に行えるようにするファイアウォール機能の設定を行います。
    これには、firewall、rule、protectの各コマンドを使います。
    ・rule 10, 20 - ISAKMPパケットを許可します
    ・rule 30, 40 - IPsec（ESP）パケットを許可します
    ・rule 50 - 内部ネットワーク間の通信を許可します
    ・rule 60 - 内部ネットワークから外部への通信を許可します
    ・rule 70 - 本製品のWAN側インターフェースから外部へのDNS通信を許可します
    ファイアウォールの詳細は「UTM」/「ファイアウォール」をご覧ください。

        firewall
         rule 10 permit isakmp from public.wan.ppp0 to public.wan
         rule 20 permit isakmp from public.wan to public.wan.ppp0
         rule 30 permit esp from public.wan.ppp0 to public.wan
         rule 40 permit esp from public.wan to public.wan.ppp0
         rule 50 permit any from private to private
         rule 60 permit any from private to public
         rule 70 permit dns from public.wan.ppp0 to public.wan
         protect

16. LAN側ネットワークに接続されているすべてのコンピューターがダイナミックENAT機能を使用できるよう設定します。
    これには、nat、rule、enableの各コマンドを使います。
    NATの詳細は「UTM」/「NAT」をご覧ください。

        nat
         rule 10 masq any from private to public
         enable

17. 対向ルーターとの間で使用するISAKMPの事前共有鍵を設定します。これにはcrypto isakmp keyコマンドを使います。

        crypto isakmp key secret address 10.0.0.2

18. IPsecトンネルインターフェースtunnel0を作成します。
    トンネルインターフェースの詳細は「VPN」/「トンネルインターフェース」を、IPsecの詳細は「VPN」/「IPsec」をご覧ください。
    これには、interfaceコマンドでトンネルインターフェースを作成し、以下の情報を設定します。
    ・トンネルインターフェースのIPアドレス（ip address）
    ・トンネルインターフェースから送信するデリバリーパケットの始点（自装置）アドレス（tunnel source）
    ・トンネルインターフェースから送信するデリバリーパケットの終点（対向装置）アドレス（tunnel destination）
    ・トンネリング方式（tunnel mode ipsec）
    ・トンネルインターフェースに対するIPsec保護の適用（tunnel protection ipsec）
    ・トンネルインターフェースにおけるMSS書き換え設定（ip tcp adjust-mss）
    ・トンネルインターフェースのMTU（mtu）
    ※バイパスポートを使って共有しているppp0上にIPsecトンネルを張るため、トンネル設定は同一です。実際にトンネル接続を行うのは、ppp0の接続を確立しているVRRPのマスタールーター側だけです。

        interface tunnel0
         ip address 192.168.100.1/30
         tunnel source 10.0.0.1
         tunnel destination 10.0.0.2
         tunnel mode ipsec ipv4
         tunnel protection ipsec
         ip tcp adjust-mss 1260
         mtu 1300

19. IPの経路情報をスタティックに設定します。これにはip routeコマンドを使います。
    ・ローカル側の内部ネットワーク（192.168.20.0/24）へはAMFメンバースイッチ 192.168.10.10 経由
    ・リモート側の内部ネットワーク（192.168.30.0/24）へはIPsecトンネル tunnel0 経由。ただし、tunnel0 が有効になるまでは、この経路を使用できないように設定
    ・その他（0.0.0.0/0）は ppp0 経由（デフォルト経路）
    IP経路設定の詳細は「IP」/「経路制御」をご覧ください。

        ip route 0.0.0.0/0 ppp0
        ip route 192.168.20.0/24 192.168.10.10
        ip route 192.168.30.0/24 tunnel0
        ip route 192.168.30.0/24 Null 254

20. DNSリレー機能を有効にします。これには、ip dns forwardingコマンドを使います。
    DNSリレー機能の詳細は「IP付加機能」/「DNSリレー」をご覧ください。

        ip dns forwarding

21. 以上で設定は完了です。

        end

## ルーターCの設定

1. LANポートにおいて初期状態で有効化されているスパニングツリープロトコル（RSTP）を無効化します。これにはspanning-tree enableコマンドをno形式で実行します。
   スパニングツリープロトコルの詳細は「L2スイッチング」/「スパニングツリープロトコル」をご覧ください。

       no spanning-tree rstp enable

2. WANポートeth1上にPPPoEインターフェースppp0を作成します。これには、encapsulation pppコマンドを使います。
   PPPの詳細は「PPP」/「一般設定」をご覧ください。

       interface eth1
        encapsulation ppp 0

3. PPPインターフェースppp0に対し、PPPoE接続のための設定を行います。
   ・IPCPによるDNSサーバーアドレスの取得要求（ppp ipcp dns）
   ・LCP EchoによるPPP接続状態の確認（keepalive）
   ・IPCPによるIPアドレスの取得要求（ip address negotiated）
   ・ユーザー名（ppp username）
   ・パスワード（ppp password）
   ・MSS書き換え（ip tcp adjust-mss）
   PPPの詳細は「PPP」/「一般設定」をご覧ください。

       interface ppp0
        ppp ipcp dns request
        keepalive
        ip address negotiated
        ppp username user@isp2
        ppp password isppasswd2
        ip tcp adjust-mss pmtu

4. VLANを作成します。
   これには、vlan databaseコマンドとvlanコマンドを使います。
   VLANの詳細は「L2スイッチング」/「バーチャルLAN」をご覧ください。

       vlan database
        vlan 30 state enable

5. AMFノード名（ホスト名）を設定します。これにはhostnameコマンドを使います。

       hostname RouterC

6. AMFの各種設定を行います。
   ・AMFネットワーク名の設定（atmf network-name）
   ・AMFマスター機能の有効化（atmf master）
   AMFの詳細は、「アライドテレシスマネージメントフレームワーク（AMF）」の「概要」、「導入」、「運用」、「応用」各解説編やコマンド編をご覧ください。

       atmf network-name AMF001
       atmf master

7. AMFメンバー（ルーターA・B）との間にAMF仮想リンクを設定します。これにはatmf virtual-linkコマンドを使います。
   ※ここでは仮想リンクを2本設定していますが、実際に接続が確立されるのは、ルーターA・BのうちVRRPのマスタールーターとして動作している側とだけです。

       atmf virtual-link id 1 ip 192.168.100.2 remote-id 1 remote-ip 192.168.10.1
       atmf virtual-link id 2 ip 192.168.100.2 remote-id 1 remote-ip 192.168.10.2

8. LANポートをvlan30のタグなしポートに設定します。

       interface port1.0.1-1.0.8
        switchport
        switchport mode access
        switchport access vlan 30

9. LAN側インターフェースvlan30にIPアドレスを設定します。これにはip addressコマンドを使います。
   IPインターフェースの詳細は「IP」/「IPインターフェース」をご覧ください。

       interface vlan30
        ip address 192.168.30.1/24

10. ファイアウォールやNATのルール作成時に使うエンティティー（通信主体）を定義します。
    エンティティー定義の詳細は「UTM」/「エンティティー定義」をご覧ください。
    内部ネットワークを表すゾーン「private」を作成します。
    これには、zone、network、ip subnetの各コマンドを使います。
    ここでは、ゾーン「private」内にローカル側の内部ネットワークを表す「lan」、リモート側の内部ネットワークを表す「peer」、IPsecトンネル上のサブネットを表す「tunnel」の3つのネットワークを定義しています。

        zone private
         network lan
          ip subnet 192.168.30.0/24
         network peer
          ip subnet 192.168.10.0/24
          ip subnet 192.168.20.0/24
         network tunnel
          ip subnet 192.168.100.0/30

11. 外部ネットワークを表すゾーン「public」を作成します。
    前記コマンドに加え、ここではhost、ip addressの各コマンドも使います。

        zone public
         network wan
          ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0
          host ppp0
           ip address dynamic interface ppp0

12. ファイアウォールやNATのルール作成時に通信内容を指定するために使う「アプリケーション」を定義します。
    これには、application、protocol、sport、dport、icmp-type、icmp-codeの各コマンドを使います。
    アプリケーション定義の詳細は「UTM」/「アプリケーション定義」をご覧ください。
    IPsecのESPパケットを表すカスタムアプリケーション「esp」を定義します。

        application esp
         protocol 50

13. ISAKMPパケットを表すカスタムアプリケーション「isakmp」を定義します。

        application isakmp
         protocol udp
         sport 500
         dport 500

14. 外部からの通信を遮断しつつ、内部からの通信は自由に行えるようにするファイアウォール機能の設定を行います。
    これには、firewall、rule、protectの各コマンドを使います。
    ・rule 10, 20 - ISAKMPパケットを許可します
    ・rule 30, 40 - IPsec（ESP）パケットを許可します
    ・rule 50 - 内部ネットワーク間の通信を許可します
    ・rule 60 - 内部ネットワークから外部への通信を許可します
    ・rule 70 - 本製品のWAN側インターフェースから外部へのDNS通信を許可します
    ファイアウォールの詳細は「UTM」/「ファイアウォール」をご覧ください。

        firewall
         rule 10 permit isakmp from public.wan.ppp0 to public.wan
         rule 20 permit isakmp from public.wan to public.wan.ppp0
         rule 30 permit esp from public.wan.ppp0 to public.wan
         rule 40 permit esp from public.wan to public.wan.ppp0
         rule 50 permit any from private to private
         rule 60 permit any from private to public
         rule 70 permit dns from public.wan.ppp0 to public.wan
         protect

15. LAN側ネットワークに接続されているすべてのコンピューターがダイナミックENAT機能を使用できるよう設定します。
    これには、nat、rule、enableの各コマンドを使います。
    NATの詳細は「UTM」/「NAT」をご覧ください。

        nat
         rule 10 masq any from private to public
         enable

16. 対向ルーターとの間で使用するISAKMPの事前共有鍵を設定します。これにはcrypto isakmp keyコマンドを使います。

        crypto isakmp key secret address 10.0.0.1

17. IPsecトンネルインターフェースtunnel0を作成します。
    トンネルインターフェースの詳細は「VPN」/「トンネルインターフェース」を、IPsecの詳細は「VPN」/「IPsec」をご覧ください。
    これには、interfaceコマンドでトンネルインターフェースを作成し、以下の情報を設定します。
    ・トンネルインターフェースのIPアドレス（ip address）
    ・トンネルインターフェースから送信するデリバリーパケットの始点（自装置）アドレス（tunnel source）
    ・トンネルインターフェースから送信するデリバリーパケットの終点（対向装置）アドレス（tunnel destination）
    ・トンネリング方式（tunnel mode ipsec）
    ・トンネルインターフェースに対するIPsec保護の適用（tunnel protection ipsec）
    ・トンネルインターフェースにおけるMSS書き換え設定（ip tcp adjust-mss）
    ・トンネルインターフェースのMTU（mtu）

        interface tunnel0
         ip address 192.168.100.2/30
         tunnel source 10.0.0.2
         tunnel destination 10.0.0.1
         tunnel mode ipsec ipv4
         tunnel protection ipsec
         ip tcp adjust-mss 1260
         mtu 1300

18. IPの経路情報をスタティックに設定します。これにはip routeコマンドを使います。
    ・リモート側の内部ネットワーク（192.168.10.0/24、192.168.20.0/24）へはIPsecトンネル tunnel0 経由。ただし、tunnel0 が有効になるまでは、この経路を使用できないように設定
    ・その他（0.0.0.0/0）は ppp0 経由（デフォルト経路）
    IP経路設定の詳細は「IP」/「経路制御」をご覧ください。

        ip route 0.0.0.0/0 ppp0
        ip route 192.168.10.0/24 tunnel0
        ip route 192.168.10.0/24 Null 254
        ip route 192.168.20.0/24 tunnel0
        ip route 192.168.20.0/24 Null 254

19. DNSリレー機能を有効にします。これには、ip dns forwardingコマンドを使います。
    DNSリレー機能の詳細は「IP付加機能」/「DNSリレー」をご覧ください。

        ip dns forwarding

20. 以上で設定は完了です。

        end

## 設定の保存

■ 設定が完了したら、現在の設定内容を起動時コンフィグとして保存してください。これには、copyコマンドを「`copy running-config startup-config`」の書式で実行します。

    awplus# copy running-config startup-config ↓
    Building configuration...
    [OK]

また、write fileコマンド、write memoryコマンドでも同じことができます。

    awplus# write memory ↓
    Building configuration...
    [OK]

その他、設定保存の詳細については「運用・管理」/「コンフィグレーション」をご覧ください。

## ファイアウォールログについて

■ ファイアウォールのログをとるには、次のコマンド（log(filter)）を実行します。

    awplus(config)# log buffered level informational facility kern msgtext Firewall ↓

■ 記録されたログを見るには、次のコマンド（show log）を実行します。ここでは、ファイアウォールが出力したログメッセージだけを表示させています。

    awplus# show log | include Firewall ↓

## ルーターAのコンフィグ

    !
    no spanning-tree rstp enable
    !
    interface eth1
     encapsulation ppp 0
    !
    interface ppp0
     ppp ipcp dns request
     keepalive
     ip address negotiated
     ppp username user@isp1
     ppp password isppasswd1
     ip tcp adjust-mss pmtu
    !
    vlan database
     vlan 10 state enable
    !
    hostname RouterA
    !
    atmf network-name AMF001
    !
    atmf virtual-link id 1 ip 192.168.10.1 remote-id 1 remote-ip 192.168.100.2
    !
    interface port1.0.1
     switchport
     switchport atmf-crosslink
     switchport mode trunk
     switchport trunk allowed vlan add 10
    !
    interface vlan10
     ip address 192.168.10.1/24
    !
    router vrrp 10 vlan10
     virtual-ip 192.168.10.100 backup
     circuit-failover eth1 2
     priority 101
     ha associate
     enable
    !
    zone private
     network lan
      ip subnet 192.168.10.0/24
      ip subnet 192.168.20.0/24
     network peer
      ip subnet 192.168.30.0/24
     network tunnel
      ip subnet 192.168.100.0/30
     network vrrp
      ip subnet 224.0.0.18/32
    !
    zone public
     network wan
      ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0
      host ppp0
       ip address dynamic interface ppp0
    !
    application esp
     protocol 50
    !
    application isakmp
     protocol udp
     sport 500
     dport 500
    !
    firewall
     rule 10 permit isakmp from public.wan.ppp0 to public.wan
     rule 20 permit isakmp from public.wan to public.wan.ppp0
     rule 30 permit esp from public.wan.ppp0 to public.wan
     rule 40 permit esp from public.wan to public.wan.ppp0
     rule 50 permit any from private to private
     rule 60 permit any from private to public
     rule 70 permit dns from public.wan.ppp0 to public.wan
     protect
    !
    nat
     rule 10 masq any from private to public
     enable
    !
    crypto isakmp key secret address 10.0.0.2
    !
    interface tunnel0
     ip address 192.168.100.1/30
     tunnel source 10.0.0.1
     tunnel destination 10.0.0.2
     tunnel mode ipsec ipv4
     tunnel protection ipsec
     ip tcp adjust-mss 1260
     mtu 1300
    !
    ip route 0.0.0.0/0 ppp0
    ip route 192.168.20.0/24 192.168.10.10
    ip route 192.168.30.0/24 tunnel0
    ip route 192.168.30.0/24 Null 254
    !
    ip dns forwarding
    !
    end

## ルーターBのコンフィグ

    !
    no spanning-tree rstp enable
    !
    interface eth1
     encapsulation ppp 0
    !
    interface ppp0
     ppp ipcp dns request
     keepalive
     ip address negotiated
     ppp username user@isp1
     ppp password isppasswd1
     ip tcp adjust-mss pmtu
    !
    vlan database
     vlan 10 state enable
    !
    hostname RouterB
    !
    atmf network-name AMF001
    !
    atmf virtual-link id 1 ip 192.168.10.2 remote-id 2 remote-ip 192.168.100.2
    !
    interface port1.0.1
     switchport
     switchport atmf-crosslink
     switchport mode trunk
     switchport trunk allowed vlan add 10
    !
    interface vlan10
     ip address 192.168.10.2/24
    !
    router vrrp 10 vlan10
     virtual-ip 192.168.10.100 backup
     ha associate wan-bypass 1
     enable
    !
    zone private
     network lan
      ip subnet 192.168.10.0/24
      ip subnet 192.168.20.0/24
     network peer
      ip subnet 192.168.30.0/24
     network tunnel
      ip subnet 192.168.100.0/30
     network vrrp
      ip subnet 224.0.0.18/32
    !
    zone public
     network wan
      ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0
      host ppp0
       ip address dynamic interface ppp0
    !
    application esp
     protocol 50
    !
    application isakmp
     protocol udp
     sport 500
     dport 500
    !
    firewall
     rule 10 permit isakmp from public.wan.ppp0 to public.wan
     rule 20 permit isakmp from public.wan to public.wan.ppp0
     rule 30 permit esp from public.wan.ppp0 to public.wan
     rule 40 permit esp from public.wan to public.wan.ppp0
     rule 50 permit any from private to private
     rule 60 permit any from private to public
     rule 70 permit dns from public.wan.ppp0 to public.wan
     protect
    !
    nat
     rule 10 masq any from private to public
     enable
    !
    crypto isakmp key secret address 10.0.0.2
    !
    interface tunnel0
     ip address 192.168.100.1/30
     tunnel source 10.0.0.1
     tunnel destination 10.0.0.2
     tunnel mode ipsec ipv4
     tunnel protection ipsec
     ip tcp adjust-mss 1260
     mtu 1300
    !
    ip route 0.0.0.0/0 ppp0
    ip route 192.168.20.0/24 192.168.10.10
    ip route 192.168.30.0/24 tunnel0
    ip route 192.168.30.0/24 Null 254
    !
    ip dns forwarding
    !
    end

## ルーターCのコンフィグ

    !
    no spanning-tree rstp enable
    !
    interface eth1
     encapsulation ppp 0
    !
    interface ppp0
     ppp ipcp dns request
     keepalive
     ip address negotiated
     ppp username user@isp2
     ppp password isppasswd2
     ip tcp adjust-mss pmtu
    !
    vlan database
     vlan 30 state enable
    !
    hostname RouterC
    !
    atmf network-name AMF001
    atmf master
    !
    atmf virtual-link id 1 ip 192.168.100.2 remote-id 1 remote-ip 192.168.10.1
    atmf virtual-link id 2 ip 192.168.100.2 remote-id 1 remote-ip 192.168.10.2
    !
    interface port1.0.1-1.0.8
     switchport
     switchport mode access
     switchport access vlan 30
    !
    interface vlan30
     ip address 192.168.30.1/24
    !
    zone private
     network lan
      ip subnet 192.168.30.0/24
     network peer
      ip subnet 192.168.10.0/24
      ip subnet 192.168.20.0/24
     network tunnel
      ip subnet 192.168.100.0/30
    !
    zone public
     network wan
      ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0
      host ppp0
       ip address dynamic interface ppp0
    !
    application esp
     protocol 50
    !
    application isakmp
     protocol udp
     sport 500
     dport 500
    !
    firewall
     rule 10 permit isakmp from public.wan.ppp0 to public.wan
     rule 20 permit isakmp from public.wan to public.wan.ppp0
     rule 30 permit esp from public.wan.ppp0 to public.wan
     rule 40 permit esp from public.wan to public.wan.ppp0
     rule 50 permit any from private to private
     rule 60 permit any from private to public
     rule 70 permit dns from public.wan.ppp0 to public.wan
     protect
    !
    nat
     rule 10 masq any from private to public
     enable
    !
    crypto isakmp key secret address 10.0.0.1
    !
    interface tunnel0
     ip address 192.168.100.2/30
     tunnel source 10.0.0.2
     tunnel destination 10.0.0.1
     tunnel mode ipsec ipv4
     tunnel protection ipsec
     ip tcp adjust-mss 1260
     mtu 1300
    !
    ip route 0.0.0.0/0 ppp0
    ip route 192.168.10.0/24 tunnel0
    ip route 192.168.10.0/24 Null 254
    ip route 192.168.20.0/24 tunnel0
    ip route 192.168.20.0/24 Null 254
    !
    ip dns forwarding
    !
    end

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1