[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# ipv6 nd suppress-ra

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPv6 / 近隣探索

`(config-if)# [no] ipv6 nd suppress-ra`

対象IPv6インターフェースにおいて、ルーター通知（RA）パケットを送信しないよう設定する。
no形式で実行した場合は、RAを送信するよう設定する。
初期設定では送信しない。
ipv6 nd prefixコマンドで通知対象プレフィックスを明示的に設定していないときは、インターフェースに設定されているすべてのプレフィックスが通知対象となる。
ipv6 nd prefixコマンドで通知対象プレフィックスを明示的に設定しているときは、同コマンドで設定したプレフィックスだけが通知対象となる。

### 使用例

■ vlan10からRAを送信するよう設定する。

    awplus(config)# interface vlan10 ↓
    awplus(config-if)# no ipv6 nd suppress-ra ↓

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ipv6 nd suppress-ra（インターフェースモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1