[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# show ip rip vrf interface

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IP / 経路制御（RIP）

`> show ip rip vrf VRFNAME interface [IFNAME]`

指定したVRFインスタンスに関連するRIPインターフェースの情報を表示する。

### パラメーター

`VRFNAME` | VRFインスタンス名
`IFNAME` | RIPインターフェース名

### 使用例

    awplus> show ip rip vrf blue interface ↓
    Codes: R - RIP, Rc - RIP connected, Rs - RIP static
    C - Connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP
    Network Next Hop Metric From If Time
    Rc 192.168.30.0/24 1 vlan3
    R 192.168.45.0/24 192.168.30.1 2 192.168.30.1 vlan3 02:46

### 関連コマンド

ip vrf（グローバルコンフィグモード）
show ip rip（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1