[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# IP / ARP

ARPキャッシュ
ARPキャッシュログ
プロキシーARP
ローカルプロキシーARP
リミテッドローカルプロキシーARP
NLBの設定
マルチキャストモード
L2環境での仕様

IPアドレスから物理アドレス（MACアドレス）を検索するARP（Address Resolution Protocol）関係の機能について説明します。

## ARPキャッシュ

通常、ARPキャッシュはプロトコルスタックの働きによって動的に構築・維持されていくため、管理者が手動で行うべきことはありません。しかしながら、状況に応じて手動でARPエントリーを登録することもできます。
■ ARPキャッシュにスタティックエントリーを追加するには、arpコマンドを使います。

    awplus(config)# arp 192.168.30.254 0000.f0f0.abcd port1.0.1 ↓

■ スタティックなARPエントリーを削除するには、arpコマンドをno形式で実行します。

    awplus(config)# no arp 192.168.30.254 ↓

■ ダイナミックなARPエントリーをすべて削除したいときは、clear arp-cacheコマンドを使います。

    awplus# clear arp-cache ↓

■ ARPキャッシュの内容はshow arpコマンドで確認できます。

    awplus# show arp ↓

## ARPキャッシュログ

本製品は、ARPキャッシュの変更（登録・削除）をログに記録できます。

> Note

> > 本機能はVLANインターフェースでのみ有効です。

■ ARPキャッシュログを有効にするには、arp logコマンドを使います。デフォルトは無効です。

    awplus(config)# arp log ↓

■ ARPキャッシュログを表示するには、show logコマンドを使います。show logコマンドでは他のログメッセージも表示されますが、「 | include ARP_LOG」を指定すればARP関連のログだけを見ることができます。

    awplus# show log | include ARP_LOG ↓
    2012 Feb  6 06:21:01 user.notice awplus HSL[1007]: ARP_LOG port1.0.1 vlan1 add 0013.4078.3b98 (192.168.2.4)
    2012 Feb  6 06:22:30 user.notice awplus HSL[1007]: ARP_LOG port1.0.1 vlan1 del 0013.4078.3b98 (192.168.2.4)
    2012 Feb  6 06:23:26 user.notice awplus HSL[1007]: ARP_LOG port1.0.1 vlan1 add 0030.940e.136b (192.168.2.20)
    2012 Feb  6 06:23:30 user.notice awplus IMISH[1830]: show log | include ARP_LOG

    awplus# show log | include ARP_LOG ↓
    2012 Feb  6 06:25:28 user.notice awplus HSL[1007]: ARP_LOG port1.0.1 vlan1 add 00-17-9a-b6-03-69 (192.168.2.12)
    2012 Feb  6 06:25:30 user.notice awplus HSL[1007]: ARP_LOG port1.0.1 vlan1 add 00-03-37-6b-a6-a5 (192.168.2.10)
    2012 Feb  6 06:26:53 user.notice awplus HSL[1007]: ARP_LOG port1.0.1 vlan1 del 00-30-94-0e-13-6b (192.168.2.20)
    2012 Feb  6 06:27:31 user.notice awplus HSL[1007]: ARP_LOG port1.0.1 vlan1 del 00-17-9a-b6-03-69 (192.168.2.12)
    2012 Feb  6 06:28:09 user.notice awplus HSL[1007]: ARP_LOG port1.0.1 vlan1 del 00-03-37-6b-a6-a5 (192.168.2.10)
    2012 Feb  6 06:28:14 user.notice awplus IMISH[1830]: show log | include ARP_LOG
    awplus#

ログメッセージ本体（Message）の表示項目は、左から順にポート番号、VLAN ID、イベント（addかdel）、MACアドレス、IPアドレスです。

> Note

> > あるIPアドレスに対応するMACアドレスが変更された場合は、delイベントとaddイベントが生成されます。

## プロキシーARP

プロキシーARPは、他サブネットのIPアドレスを対象としたARP要求に対し、本製品が自分自身のMACアドレスで代理応答する機能です。
■ プロキシーARPの有効・無効は、インターフェースモードのip proxy-arpコマンドで設定します。初期設定は無効です。
たとえば、vlan10インターフェース（IPアドレス192.168.10.1/24と仮定）において、他サブネットのIPアドレス（たとえば192.168.20.2）を対象とするARP要求を受信した場合に、本製品のMACアドレスで代理応答させるには次のように設定します。

    awplus(config)# interface vlan10 ↓
    awplus(config-if)# ip proxy-arp ↓

プロキシーARP有効時は、受信したARP要求の対象IPアドレスへの経路（ただし、受信インターフェースのインターフェース経路を除く）を持っている場合、自分自身のMACアドレスで代理応答し、代理応答に基づいて送られてきたパケットを実際の宛先に向かって転送します。

## ローカルプロキシーARP

ローカルプロキシーARPは、同一サブネットのIPアドレスを対象としたARP要求に対し、本製品が自分自身のMACアドレスで代理応答する機能です。サブネット内のホストが直接通信できない特殊なネットワークに接続されたインターフェースで本機能を有効化すれば、同一サブネット内のホスト同士が本製品を介した間接ルーティングで通信できるようになります。
■ ローカルプロキシーARPの有効・無効は、インターフェースモードのip local-proxy-arpコマンドで設定します。初期設定は無効です。
たとえば、vlan10インターフェース（IPアドレス192.168.10.1/24と仮定）において、同一サブネット内の任意のIPアドレス（192.168.10.2～192.168.10.254）を対象とするARP要求を受信した場合に、本製品のMACアドレスで代理応答させるには次のように設定します。

    awplus(config)# interface vlan10 ↓
    awplus(config-if)# ip local-proxy-arp ↓

> Note

> > 本機能はホスト間の直接通信が禁止されている特殊なサブネットでのみ使用してください。

## リミテッドローカルプロキシーARP

リミテッドローカルプロキシーARPは、同一サブネット内の特定 IP アドレスを対象としたARP要求に対してのみ、ローカルプロキシーARPと同様な代理応答を行う機能です。
前述のローカルプロキシーARP（ip local-proxy-arpコマンド）では、同一サブネット内のすべての IP アドレスに対して本製品が自身の MAC アドレスで代理応答しますが、リミテッドローカルプロキシーARPでは、local-proxy-arpコマンドで明示的に指定した IP アドレスに対してしか代理応答を行いません。
■ リミテッドローカルプロキシーARPの有効・無効は、インターフェースモードのip limited-local-proxy-arpコマンドで設定します。初期設定は無効です。
また、代理応答の対象アドレスはグローバルコンフィグモードのlocal-proxy-arpコマンドで指定します。
たとえば、vlan10インターフェース（IPアドレス192.168.10.1/24と仮定）において、同一サブネット内の特定IPアドレス（たとえば、192.168.10.200と192.168.10.205）を対象とするARP要求を受信した場合に、本製品のMACアドレスで代理応答させるには次のように設定します。

    awplus(config)# local-proxy-arp 192.168.10.200/32 ↓
    awplus(config)# local-proxy-arp 192.168.10.205/32 ↓
    awplus(config)# interface vlan10 ↓
    awplus(config-if)# ip limited-local-proxy-arp ↓

> Note

> > 初期設定では代理応答の対象アドレスが未設定のため、ip limited-local-proxy-arpコマンドを実行しただけでは代理応答は行われません。本機能を利用する場合は、必ずlocal-proxy-arpコマンドで代理応答させるIPアドレスを指定してください。

> Note

> > 本機能はホスト間の直接通信が禁止されている特殊なサブネットでのみ使用してください。

## NLBの設定

本製品は、Microsoft Network Load Balancing（NLB）に対応しています。
Microsoft Network Load Balancing（NLB）とは、Windows Serverの持つ負荷分散機能です。
NLBにより、複数のNLBサーバーに共通の仮想IPアドレスが割り当てられ、クライアントからの要求をサーバー全体に送信することで、負荷を分散します。
本製品は以下のモードに対応しています。

- マルチキャストモード（ダイナミック登録）

### マルチキャストモード

NLBのマルチキャストモードを使う場合は、ARPエントリーのダイナミック登録/スタティック登録が可能です。
■ ARPエントリーをダイナミック登録する場合
arp-mac-disparity multicast(NLB)コマンドを実行します。

    awplus(config)# interface vlan20 ↓
    awplus(config-if)# arp-mac-disparity multicast ↓

arp-mac-disparity multicast(NLB)コマンドによって登録されたARPエントリーは、ARPテーブルのポート番号として初めにARPを受信したポートが代表で登録されます。

    awplus# show arp ↓
     IP Address      MAC Address     Interface            Port        Type
     192.168.20.250  03df.ac20.1054  vlan20               port1.0.1  dynamic

これにより、ユニキャストIPアドレスとマルチキャストMACアドレスの関連付けをしたARPエントリーのダイナミック登録が可能になり、登録されたアドレスに該当する通信は、同一VLAN内でフラッディングされます。

### L2環境での仕様

通信を行いたいNLBサーバーがLayer2スイッチに接続されている場合、ARPが登録されるまでは同一VLAN内でフラッディングします。
（どのモードであっても、同じ動作になります。）

ARPが登録されると、マルチキャストモード使用時は同一VLAN内でフラッディングされます。IGMPモード使用時は、NLBサーバーが接続されているポートにだけ出力されます。

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1