[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# set originator-id

モード: ルートマップモード
カテゴリー: IP / 経路制御（フィルタリング）

`(config-route-map)# set originator-id A.B.C.D`

`(config-route-map)# no set originator-id`

（BGP用）ルートマップエントリーにset originator-id節を追加する。
no形式で実行した場合はエントリーからset originator-id節を削除する。
set originator-id節は、ルートマップエントリーにマッチしたBGP経路エントリーに指定した内容のORIGINATOR_ID属性を付加する。
ORIGINATOR_ID属性は、該当経路を最初に学習したI-BGPピアのBGP識別子（ルーターID）を示す。ルートリフレクション使用時に経路情報のループを防ぐために使われる（RFC2796による拡張属性）。

### パラメーター

`A.B.C.D` | 経路を最初に学習したI-BGPスピーカーのルーターID

### コマンドツリー

    route-map (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- set originator-id（ルートマップモード）

### 関連コマンド

show route-map（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1