[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# lldp reinit

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / LLDP

`(config)# lldp reinit <1-10>`

`(config)# no lldp reinit`

LLDPのグローバル設定パラメーターreinitDelayの値を変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

### パラメーター

`<1-10>` | 設定パラメーターreinitDelayの値。この値はスイッチポートでLLDPが無効化されてから再初期化を開始するまでの最小間隔を示すもので単位は秒。初期値は2

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- lldp reinit（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

lldp receive（インターフェースモード）
lldp transmit（インターフェースモード）
show lldp interface（非特権EXECモード）
show lldp statistics（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1