[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# ip route

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IP / 経路制御

`(config)# [no] ip route [vrf VRFNAME] DESTINATION {GATEWAY & IFNAME | null} [<1-255>]`

IP経路表にスタティック経路を追加する。

### パラメーター

`DESTINATION` | 宛先ネットワークアドレス。次のいずれかの形式で指定する。なお、デフォルト経路を追加する場合は、宛先ネットワークアドレスとして0.0.0.0/0または0.0.0.0 0.0.0.0を指定する
| `A.B.C.D/M` | IPアドレスとプレフィックス長で指定する形式
| `A.B.C.D W.X.Y.Z` | IPアドレスとサブネットマスクで指定する形式
`GATEWAY :=` | `A.B.C.D`
| ゲートウェイ（ネクストホップ）のIPアドレス
`IFNAME` | インターフェース名。ポイントツーポイントインターフェース（PPP、トンネルインターフェース）上にスタティック経路を設定する場合や、VRFインスタンス間通信用のスタティック経路を設定する場合は、本パラメーターで出力先インターフェースを指定する。ただし、L2TPv3トンネルインターフェース上にスタティック経路を設定する場合は、本パラメーターを使用せずに、GATEWAYパラメーターでネクストホップアドレスを明示的に指定すること。また、VRFインスタンス間通信用のスタティック経路でネクストホップが他の装置になる場合は、GATEWAYパラメーターとIFNAMEパラメーターの両方を指定する必要がある
`null` | ブラックホール経路を登録する場合に指定する特殊なインターフェース名。nullを指定した場合、該当経路宛てのパケットは転送されずに破棄される
`vrf VRFNAME` | VRFインスタンス名
`<1-255>` | 管理距離（異種経路間における経路選択時の優先度）。また、同じサブネット長のスタティック経路を複数登録する場合に、それらの間で優先順位を付けたい場合にも本値を使用可能（フローティングスタティックルートの利用）。値が小さいほど優先度が高い。省略時はスタティック経路のデフォルト値である1となる

### 使用例

■ 172.20.53.0/24へのスタティック経路を登録する。

    awplus(config)# ip route 172.20.53.0/24 172.17.28.254 ↓

サブネットマスクを使って次のように指定しても同じ。

    awplus(config)# ip route 172.20.53.0 255.255.255.0 172.17.28.254 ↓

■ デフォルト経路を172.17.28.32に向ける。

    awplus(config)# ip route 0.0.0.0/0 172.17.28.32 ↓

■ 10.0.0.0/8宛てのパケットを転送せずに破棄するよう設定する。

    awplus(config)# ip route 10.0.0.0/8 null ↓

■ vrf redから192.168.50.0/24へのスタティック経路を登録する。
VRFインスタンス間通信用のスタティック経路でネクストホップが別の装置になる場合は、ネクストホップアドレスと出力先インターフェースの両方を指定する必要がある。

    awplus(config)# ip route vrf red 192.168.50.0/24 192.168.20.6 vlan10 ↓

### 注意・補足事項

■ 管理距離255を持つ経路は「信頼できない経路」と見なされ、FIB（IP転送表）に登録されない（IPパケットの転送には使われない）。
■ L2TPv3トンネルインターフェースを使用してルーティングを行う場合は、他のトンネルインターフェースと異なりネクストホップアドレスを明確にする必要がある。そのため、本コマンドでスタティック経路を登録するときは、L2TPv3トンネルインターフェースを送出インターフェースとして指定するのではなく、ネクストホップアドレスを明示的に指定すること。
■ RIPでスタティック経路を通知している場合、そのスタティック経路を削除した後で他の機器から同一のRIP経路を受け取ってしまうと、スタティック経路を削除してから2分間は経路の更新ができない。スタティック経路の削除後、即座に経路を切り替えたい場合はclear ip rip routeコマンドのinvalid-routesオプションを使用すること。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ip route（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

ip vrf（グローバルコンフィグモード）
show ip route（非特権EXECモード）
show ip route database（非特権EXECモード）
show ip route summary（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1