[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# sntp-address

モード: DHCPv6モード
カテゴリー: IP付加機能 / DHCPv6サーバー

`(config-dhcp6)# [no] sntp-address X:X::X:X`

DHCPv6クライアントに通知するSNTPサーバーアドレス（オプションコード31）の情報を追加する。
no形式で実行した場合は、指定したSNTPサーバーアドレスの情報を削除する。
初期状態は未設定。

### パラメーター

`X:X::X:X` | SNTPサーバーのIPv6アドレス

### 使用例

■ SNTPサーバーのIPv6アドレスとして2001:db8::32を通知するよう設定する。

    awplus(config-dhcp6)# sntp-address 2001:db8::32 ↓

■ SNTPサーバーのIPv6アドレス2001:db8::32を通知しないよう設定する。

    awplus(config-dhcp6)# no sntp-address 2001:db8::32 ↓

### コマンドツリー

    ipv6 dhcp pool (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- sntp-address（DHCPv6モード）

### 関連コマンド

show ipv6 dhcp pool（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1