[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# auth timeout supp-timeout

モード: インターフェースモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config-if)# auth timeout supp-timeout <1-65535>`

`(config-if)# no auth timeout supp-timeout`

対象スイッチポートにおいて802.1X認証を行う際に、アカウント情報(ユーザー名、パスワード)入力後の通信シーケンスにおけるSupplicantからの応答待ち時間を設定する。
この時間内にSupplicantから応答が無い場合、該当Supplicant情報がスイッチから削除される。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

### パラメーター

`<1-65535>` | Supplicantからの応答待ち時間（秒）。初期値は30秒

### 注意・補足事項

■ 本コマンドは、あらかじめ対象スイッチポートで802.1X認証機能が設定されている場合に有効となる（dot1x port-controlコマンド）。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- auth timeout supp-timeout（インターフェースモード）

### 関連コマンド

dot1x eapol-version（インターフェースモード）
dot1x port-control（インターフェースモード）
dot1x timeout tx-period（インターフェースモード）
show dot1x（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1