[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# show ip dns forwarding

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IP付加機能 / DNSリレー

`> show ip dns forwarding`

DNSリレーの状態を表示する。

### 使用例

■ DNSリレーの状態を表示する

    awplus> show ip dns forwarding ↓
    Max-Retry       : 2
    Timeout         : 3 second(s)
    Dead-Time       : 3600 second(s)
    Source-Interface: not specified
    DNS Cache       : enabled
     Size           : 10
     Max-TTL        : 1800 second(s)

### 関連コマンド

ip dns forwarding（グローバルコンフィグモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1