[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# mesh-mode

モード: ソフトワイヤーモード
カテゴリー: IPv6 / MAP-E

`(config-softwire)# [no] mesh-mode`

（LW4o6、MAP-E）対象ソフトワイヤー設定において、同一IPv4アドレスを共有する加入者サイト間の直接通信を可能にするメッシュモードを有効化する。
no形式で実行した場合はメッシュモードを無効化する。
初期状態は無効。

> Note

> > IPv4アドレス共有の仕組み上、各サイトで使用できるTCP/UDPポートの範囲は限定されます（Well-knownポートを始めとする任意のポートを使用することはできません）。

### コマンドツリー

    softwire-configuration (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- mesh-mode（ソフトワイヤーモード）

### 関連コマンド

show softwire-configuration（特権EXECモード）
tunnel mode lw4o6（インターフェースモード）
tunnel mode map-e（インターフェースモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1