[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# clear lldp table interface

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / LLDP

`# clear lldp table interface [IFRANGE]`

指定したスイッチポートで収集したLLDP対応他機器の情報をクリアする。

### パラメーター

`IFRANGE` | スイッチポートのインターフェース名。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能。省略時はすべてのポートが対象となる

### 関連コマンド

show lldp neighbors interface（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1