[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# encapsulation ppp

モード: L2TPトンネルモード
カテゴリー: VPN / L2TPv2

`(config-l2tp-tunnel)# [no] encapsulation ppp <0-255>`

対象L2TPトンネル上にPPPインターフェースを追加する。
no形式で実行した場合は対象L2TPトンネル上の指定したPPPインターフェースを削除する。
本コマンドで作成したPPPインターフェースにはインターフェース名「pppX」（Xは本コマンドで指定するPPPインターフェース番号）が割り当てられる。

### パラメーター

`<0-255>` | PPPインターフェース番号

### 使用例

■ L2TPトンネルtunnel1上にPPPインターフェースppp10を作成する。

    awplus(config)# l2tp tunnel tunnel1 ↓
    awplus(config-l2tp-tunnel)# encapsulation ppp 10 ↓

### コマンドツリー

    l2tp tunnel (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- encapsulation ppp（L2TPトンネルモード）

### 関連コマンド

show interface（非特権EXECモード）
show l2tp tunnel（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1