[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# snmp-discovery user

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: アライドテレシスマネージメントフレームワーク（AMF） / コマンド

`(config)# snmp-discovery user USER [encrypted] [auth {md5|sha} AUTHPASSWORD] [priv {des|aes} PRIVPASSWORD]`

`(config)# no snmp-discovery user`

SNMP探索機能で使用するSNMPv3ユーザー情報を指定する。
本コマンドはSNMPバージョン（snmp-discovery snmp-versionコマンドで指定）が3の場合に必ず設定が必要。

### パラメーター

`USER` | SNMPv3ユーザー名。20文字以内の文字列で指定する。大文字小文字は区別される
`encrypted` | AUTHPASSWORD、PRIVPASSWORDで指定した文字列がすでに暗号化されていることを示す。これは通常コンフィグファイル中で使用されるもので、コマンドラインから使うものではない
`auth` | 認証を行う場合に指定する
`md5|sha` | 認証プロトコル。md5（MD5）、sha（SHA）から選択する。auth（認証あり）を指定した場合の必須パラメーター
`AUTHPASSWORD` | 認証パスワード。auth（認証あり）を指定した場合の必須パラメーター。半角英数字8文字以上20文字以下で指定する。大文字小文字を区別する
`priv` | 暗号化を行う場合に指定する。なお、authを指定しなかった場合は、privも指定できない（「認証なし・暗号化あり」の組み合わせは認められていないため）
`des|aes` | 暗号化プロトコル。des（DES）、aes（AES）から選択する。priv（暗号化あり）を指定した場合の必須パラメーター
`PRIVPASSWORD` | 暗号化パスワード。priv（暗号化あり）を指定した場合の必須パラメーター。半角英数字8文字以上20文字以下で指定する。大文字小文字を区別する

### 使用例

■ SNMP探索のためのSNMPv3ユーザー「authuser」を指定する。認証プロトコル「md5」、認証パスワード「Authpass」、暗号化プロトコル「des」、暗号化パスワード「Privpass」を指定している。

    awplus(config)# snmp-discovery user authuser auth md5 Authpass priv des Privpass ↓

■ SNMP探索のためのSNMPv3ユーザーを削除する。

    awplus(config)# no snmp-discovery user ↓

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- snmp-discovery user（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

snmp-server user（グローバルコンフィグモード）
service snmp-discovery（グローバルコンフィグモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1