[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# pre-authentication enable

モード: WPAエンタープライズ設定モード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / セキュリティー設定

`(config-wireless-sec-wpa-ent)# [no] pre-authentication enable`

対象セキュリティー設定（WPAエンタープライズ）において、ローミング時に事前認証情報を中継するよう設定する。
no形式で実行した場合は同機能を無効化する。
初期設定は有効。
本機能が有効な場合は、無線クライアントのローミング時に、ローミング元からローミング先のアクセスポイントに事前認証情報を中継することで、ローミング時の認証時間をスピードアップする。

### コマンドツリー

    security mode wpa-enterprise (無線LANコントローラーモード)
        |
        +- pre-authentication enable（WPAエンタープライズ設定モード）

### 関連コマンド

show wireless security（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1