[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# aaa local authentication attempts lockout-time

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / ユーザー認証

`(config)# aaa local authentication attempts lockout-time <0-10000>`

`(config)# no aaa local authentication attempts lockout-time`

連続したログイン失敗によるロックアウト時間を変更する。
no形式で実行した場合はロックアウト時間を初期値に戻す。

### パラメーター

`<0-10000>` | ロックアウト時間（秒）。0を指定した場合は、タイマーによるロックアウトの解除を行わない。初期値は300

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- aaa local authentication attempts lockout-time（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

aaa local authentication attempts max-fail（グローバルコンフィグモード）
clear aaa local user lockout（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1