[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# atmf recover over-eth

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: アライドテレシスマネージメントフレームワーク（AMF） / コマンド

`# [no] atmf recover over-eth`

ルーター製品のEthernetポート（ethX）経由でのオートリカバリーを有効にする。
no形式で実行した場合はethX経由のオートリカバリーを無効にする。
ご購入時は無効。

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはルーター製品でのみ有効。
■ 本コマンドはコンフィグに保存する必要はない。本コマンドで設定した内容（ethX経由のオートリカバリーの有効・無効）は、erase factory-defaultコマンドやatmf cleanupコマンドを実行した後も保持される。ethX経由のオートリカバリーを無効にしたいときは、本コマンドをno形式で実行すればよい。詳細は解説編を参照。

### 関連コマンド

atmf secure-mode（グローバルコンフィグモード）
show atmf（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1