[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# antivirus

モード: グローバルコンフィグモード --> アンチウイルスモード
カテゴリー: UTM / アンチウイルス（プロキシー型アンチウイルス）

`(config)# [no] antivirus`

アンチウイルス機能の設定を行うためアンチウイルスモードに移行する。
no形式で実行した場合はアンチウイルスモードで行った設定をすべて削除する。この場合は、グローバルコンフィグモードのまま移動しない。

### 使用例

■ アンチウイルス機能の設定を開始する。

    awplus(config)# antivirus ↓
    awplus(config-antivirus)#

■ アンチウイルスモードで行った設定をすべて削除する。

    awplus(config)# no antivirus ↓

### 注意・補足事項

■ Webコントロール（URLフィルタリング）またはアンチウイルス機能を有効にした本製品同士を接続する場合は、各製品に異なるホスト名（hostnameコマンド）を設定すること。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- antivirus（グローバルコンフィグモード）
             |
             +- action（アンチウイルスモード）
             +- protect（アンチウイルスモード）
             +- provider kaspersky（アンチウイルスモード）
             +- update-interval（アンチウイルスモード）

### 関連コマンド

show antivirus（特権EXECモード）
show antivirus statistics（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1