[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# suppress-ipv4-updates

モード: DDNSアップデートメソッドモード
カテゴリー: IP付加機能 / ダイナミックDNSクライアント

`(config-ddns-update-method)# [no] suppress-ipv4-updates`

対象ダイナミックDNS（DDNS）サービスにおいて、IPv4アドレスの更新メッセージを送信しないように設定する。
no形式で実行した場合はこの動作を無効にする。
初期設定は無効（IPv4アドレスの更新メッセージを送信する）。

### 使用例

■ 対象DDNSサービスにおいて、IPv4アドレスの更新メッセージを送信しないよう設定する。

    awplus(config-ddns-update-method)# suppress-ipv4-updates ↓

■ 対象DDNSサービスにおいて、IPv4アドレスの更新メッセージを送信するよう設定する。

    awplus(config-ddns-update-method)# no suppress-ipv4-updates ↓

### コマンドツリー

    ddns-update-method (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- suppress-ipv4-updates（DDNSアップデートメソッドモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1