[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# security

モード: 無線ネットワークモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / 無線ネットワーク設定

`(config-wireless-network)# security <1-65535>`

`(config-wireless-network)# no security`

対象無線ネットワークで使用するセキュリティー設定を指定する。
no形式で実行した場合はセキュリティーを未指定に戻す。
初期状態では未指定。
セキュリティー設定はあらかじめ下記いずれかのコマンドで作成しておく必要がある。

- security mode wepコマンド
- security mode wpa-personalコマンド
- security mode wpa-enterpriseコマンド

### パラメーター

`<1-65535>` | セキュリティー設定番号

### コマンドツリー

    network (無線LANコントローラーモード)
        |
        +- security（無線ネットワークモード）

### 関連コマンド

security mode wep（無線LANコントローラーモード）
security mode wpa-personal（無線LANコントローラーモード）
security mode wpa-enterprise（無線LANコントローラーモード）
show wireless network（非特権EXECモード）
show wireless security（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1