[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# ssh server

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / Secure Shell

`(config)# ssh server [v1v2|v2only] [<1-65535>]`

SSHサーバーが使用するプロトコルバージョンとリスニングポート番号を変更する。

### パラメーター

`v1v2` | SSHバージョン1とバージョン2の両方を有効にするとき指定する。初期値
`v2only` | SSHバージョン2だけを有効にするとき指定する
`<1-65535>` | SSHサーバーのリスニングTCPポート番号。初期値は22

### 使用例

    awplus(config)# ssh server v2only ↓

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ssh server（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

service ssh（グローバルコンフィグモード）
show ssh server（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1