[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# entry

モード: 手動エンドポイントモード
カテゴリー: トラフィック制御 / URLオフロード

`(config-endpoint-manual)# [no] entry {ip A.B.C.D/M | ipv6 X:X::X:X/M | url DOMAIN}`

手動エンドポイント設定において、指定したIPv4/IPv6アドレスまたはドメイン名をURLオフロードの対象リストに追加する。
no形式で実行した場合は指定したアドレス/ドメイン名をURLオフロードの対象リストから削除する。
本コマンドで指定したアドレス/ドメイン名は、他の対象エントリーとともにPACファイルテンプレートの `%%INCLUDE_MATCHES%%` セクションに記述される。

### パラメーター

`ip A.B.C.D/M` | IPv4アドレス範囲
`ipv6 X:X::X:X/M` | IPv6アドレス範囲
`url DOMAIN` | ドメイン名（FQDN）

### 使用例

■ test.example.comをURLオフロードの対象リストに追加する。

    awplus(config-endpoint-manual)# entry url test.example.com ↓

■ test.example.comをURLオフロードの対象リストから削除する。

    awplus(config-endpoint-manual)# no entry url test.example.com ↓

■ 192.168.1.0/24をURLオフロードの対象リストに追加する。

    awplus(config-endpoint-manual)# entry ip 192.168.1.0/24 ↓

### 注意・補足事項

■ ドメイン名（FQDN）形式のホスト定義を利用する場合は、DNSリレー、DNSキャッシュ機能との併用が必要。詳しくは「UTM」/「エンティティー定義」を参照。

### コマンドツリー

    endpoint-source type manual (URLオフロードモード)
        |
        +- entry（手動エンドポイントモード）

### 関連コマンド

exclude-entry（手動エンドポイントモード）
show url-offload endpoint-source manual entries（特権EXECモード）
show url-offload pac-file（特権EXECモード）
show url-offload pac-file template（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1