[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# clear ip ospf process

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: IP / 経路制御（OSPF）

`# clear ip ospf [<0-65535>] process`

OSPFルーティングプロセスを再起動する。

### パラメーター

`<0-65535>` | OSPFルーティングプロセスID。省略時は稼働中のすべてのプロセスが対象となる

### 関連コマンド

ospf router-id（OSPFモード）
router ospf（グローバルコンフィグモード）
router-id（OSPFモード）
router-id（グローバルコンフィグモード）
show ip ospf（非特権EXECモード）
show ip protocols ospf（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1