[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# clear mac-filter counter

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: ブリッジング / 一般設定

`# clear mac-filter counter [DIR] [IFNAME]`

MACフィルターの統計情報をクリアする。

### パラメーター

`DIR :=` | `{ingress|egress}`
| MACフィルターの適用方向。省略時はすべての方向が対象となる
| `ingress` | 受信MACフィルター
| `egress` | 送信MACフィルター
`IFNAME` | MACフィルターが適用されているソフトウェアブリッジ（brX）またはブリッジポート（bridge-groupで作成）のインターフェース名。省略時はMACフィルターが適用されているすべてのインターフェースが対象となる

### 使用例

■ ソフトウェアブリッジ1（br1）に適用されているMACフィルターの統計情報をすべてクリアする。

    awplus# clear mac-filter counter br1 ↓

■ ブリッジポートeth1に適用されている受信MACフィルターの統計情報だけをクリアする。

    awplus# clear mac-filter counter ingress eth1 ↓

### 関連コマンド

mac-filter（グローバルコンフィグモード）
mac-filter-group（インターフェースモード）
protocol（MACフィルターモード）
rule（MACフィルターモード）
show mac-filter（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1