[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# shared-secret

モード: L2TPプロファイルモード
カテゴリー: PPP / PPPoE AC

`(config-l2tp-profile)# shared-secret PASSWORD`

`(config-l2tp-profile)# no shared-secret`

対象L2TPプロファイルで接続するL2TPサーバー（LNS = L2TP Network Server）のパスワードを指定する。
no形式で実行した場合はパスワードの設定を削除する。

### パラメーター

`PASSWORD` | L2TPサーバーパスワード

### コマンドツリー

    l2tp-profile (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- shared-secret（L2TPプロファイルモード）

### 関連コマンド

version（L2TPプロファイルモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1