[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# max-clients

モード: APプロファイル・無線モード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / AP共通設定（APプロファイル）

`(config-wireless-ap-prof-radio)# max-clients <1-200>`

`(config-wireless-ap-prof-radio)# no max-clients`

対象APプロファイルの対象無線インターフェースにおいて、アクセスポイントに接続可能な無線クライアントの最大数を設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

### パラメーター

`<1-200>` | 最大クライアント接続数

### コマンドツリー

    radio (APプロファイルモード)
        |
        +- max-clients（APプロファイル・無線モード）

### 関連コマンド

hwtype（APプロファイルモード）
show wireless ap-profile（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1