[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# dot1x max-auth-fail

モード: ポート認証プロファイルモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config-auth-profile)# [no] dot1x max-auth-fail <1-10>`

Auth-fail VLAN機能利用時の、Supplicantの最大ログイン試行回数を設定する。
no形式で実行した場合は初期値の3に設定する。

> Note

> > 本コマンドは、ポート認証設定をテンプレート化する際に使用するコマンド（ポート認証プロファイルモード）です。　機能は、インターフェースモードの dot1x max-auth-failコマンドと同じです。　詳細情報は、本リファレンスの「インターフェース」/「ポート認証」をご覧ください。

### パラメーター

`<1-10>` | Supplicantの最大ログイン試行回数

### コマンドツリー

    auth profile (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- dot1x max-auth-fail（ポート認証プロファイルモード）

### 関連コマンド

auth profile（インターフェースモード）
auth profile（グローバルコンフィグモード）
dot1x max-auth-fail（インターフェースモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1