[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# show mac-filter

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: ブリッジング / 一般設定

`# show mac-filter [IFNAME]`

ソフトウェアブリッジ（ブリッジインターフェース）またはブリッジポートに適用されたMACフィルターのルール別統計情報を表示する。

### パラメーター

`IFNAME` | MACフィルターが適用されているソフトウェアブリッジ（brX）またはブリッジポート（bridge-groupで作成）のインターフェース名。省略時はMACフィルターが適用されているすべてのインターフェースが対象となる

### 使用例

    awplus# show mac-filter  ↓
    Iface            Rule         Options                                 Pkt Count
                     Dir / Action                                        Byte Count
    -------------------------------------------------------------------------------
    br1              1            Protocol   : SAP                                0
                     in  / deny   Sap-type   : 0xf0                               0
    br1              2            Protocol   : SAP                                0
                     in  / permit Sap-type   : any                                0
    br1              3            Protocol   : SNAP                               0
                     in  / permit Snap-type  : any                                0
    br1              4            Protocol   : Ethernet II                       41
                     in  / permit Ether-type : ip                              3276
    br1              5            Protocol   : Ethernet II                        9
                     in  / permit Ether-type : arp                              414
    br1              Protocol (default action)                                    0
                     in  / deny                                                   0
    br1              1            DMAC  : ffff.ffff.ffff                          0
                     in  / deny   SMAC  : any                                     0
                                  Proto : any
                                  Offset: 25
                                  String: e5
    br1              2            DMAC  : any                                     0
                     in  / deny   SMAC  : any                                     0
                                  Proto : any
                                  Offset: 27
                                  String: 0012
    br1              Rule (default action)                                       50
                     in  / permit                                              3690

表 1
Iface | MACフィルターが適用されたインターフェースの名前（ソフトウェアブリッジまたはブリッジポート）
Rule | ルール名。「Protocol (default action)」はプロトコルルールのデフォルトアクション、「Rule (default action)」はMACフィルタールールのデフォルトアクションを示す
Dir | MACフィルターの適用方向（inかout）
Action | ルールで指定されたアクション
Options | ルールのマッチ条件 プロトコルルール（protocolコマンド（MACフィルターモード））とMACフィルタールール（ruleコマンド（MACフィルターモード））とで利用可能な条件は異なる
Protocol | （プロトコルルール）フレームフォーマット（エンキャプセレーション）
Ether-type | （プロトコルルール）Ethernet Version 2におけるプロトコルタイプ（Ethertype）
Sap-type | （プロトコルルール）802.2 LLCにおけるプロトコルタイプ
Snap-type | （プロトコルルール）802.2 LLC + SNAPにおけるプロトコルタイプ
DMAC | （MACフィルタールール）宛先MACアドレス
SMAC | （MACフィルタールール）送信元MACアドレス
Proto | （MACフィルタールール）Ethernet Version 2におけるプロトコルタイプ（Ethertype）
Offset | （MACフィルタールール）バイナリー照合位置（データ部先頭からのバイトオフセット）
String | （MACフィルタールール）バイナリー照合対象の16進文字列
IPv4 Src | （MACフィルタールール）始点IPアドレス
(IPv4) Dst | （MACフィルタールール）終点IPアドレス
(IPv4) Proto | （MACフィルタールール）上位プロトコルタイプ
IPv6 Src | （MACフィルタールール）始点IPv6アドレス
(IPv6) Dst | （MACフィルタールール）終点IPv6アドレス
(IPv6) Proto | （MACフィルタールール）上位プロトコルタイプ
Pkt Count | ルールにマッチしたフレームの数
Byte Count | ルールにマッチしたフレームのデータ部分のバイト数

### 関連コマンド

default-action（MACフィルターモード）
default-protocol-action（MACフィルターモード）
mac-filter（グローバルコンフィグモード）
mac-filter-group（インターフェースモード）
protocol（MACフィルターモード）
rule（MACフィルターモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1