[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# utm-offload

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: UTM / UTMオフロード

`(config)# utm-offload interface IFNAME subnet A.B.C.D/M`

`(config)# no utm-offload`

UTMオフロード機能を有効にする。
no形式で実行した場合はUTMオフロード機能を無効にする。

### パラメーター

`interface IFNAME` | オフロードデバイスを接続するインターフェース（オフロードインターフェース）
`subnet A.B.C.D/M` | オフロードデバイスとの通信に使うIPアドレス範囲（オフロードサブネット）

### 使用例

■ UTMオフロード機能を有効にする。ここでは、オフロードデバイスをeth2インターフェースに接続し、同デバイスとの通信には172.20.100.0/24のサブネットを使うよう設定する。

    awplus(config)# utm-offload interface eth2 subnet 172.20.100.0/24 ↓

■ UTMオフロード機能を無効にする。

    awplus(config)# no utm-offload ↓

### 注意・補足事項

■ オフロードサブネットのIPアドレス空間は、本製品（フォワーディングデバイス）とオフロードデバイスとの間の通信に用いられる内部的なアドレス。運用ネットワークのアドレスと重複しないように設定すること。
■ オフロードインターフェースには、オフロードサブネット内で一番小さいIPアドレスが自動的に設定される。このIPアドレスはオフロードデバイスとの通信にだけ使用されるもので、show ip interfaceコマンドなどの通常のコマンドでは表示されない。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- utm-offload（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

show utm-offload（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1