[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# local authentication

モード: ISAKMPプロファイルモード
カテゴリー: VPN / マルチポイントVPN

`(config-isakmp-profile)# local authentication {pre-shared|eap-radius}`

`(config-isakmp-profile)# no local authentication`

対象ISAKMPプロファイルで使用する自装置の認証方式（対向装置から認証を受けるときの方式）を指定する。対向装置の認証方式はremote authenticationコマンドで指定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定はpre-shared。

### パラメーター

`pre-shared` | 事前共有鍵認証。初期設定
`eap-radius` | RADIUSサーバー認証（EAP）。ハブ＆スポーク型マルチポイントVPNにおけるスポーク（拠点）側でのみサポート

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはマルチポイントVPN環境でのみ有効。

### コマンドツリー

    crypto isakmp profile (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- local authentication（ISAKMPプロファイルモード）

### 関連コマンド

aaa authentication isakmp（グローバルコンフィグモード）
crypto isakmp peer（グローバルコンフィグモード）
remote authentication（ISAKMPプロファイルモード）
show isakmp profile（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1