[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# show pppoe-ac config-check

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: PPP / PPPoE AC

`# show pppoe-ac [NAME] config-check`

PPPoE AC機能の設定が正しいかどうかを表示する。

### パラメーター

`NAME` | PPPoE ACサービス設定名（pppoe-acコマンドで指定した名前）。省略時はすべてのPPPoE ACサービスが対象となる

### 使用例

    awplus# sh pppoe-ac config-check ↓

    PPPoE Access Concentrator ac:
      Incomplete Configuration
      Required: add pppoe-ac-service to one or more interfaces
      Required: destination
      Required: service-name
      Required: l2tp peer-address
      Required: l2tp profile

    PPPoE Access Concentrator ac1:
      Incomplete Configuration
      Required: add pppoe-ac-service to one or more interfaces

    PPPoE Access Concentrator pppoeservice:
      Complete Configuration

    awplus# sh pppoe-ac ac1 config-check ↓

    PPPoE Access Concentrator ac1:
      Incomplete Configuration
      Required: add pppoe-ac-service to one or more interfaces

### 関連コマンド

pppoe-ac（グローバルコンフィグモード）
show pppoe-ac config-check（特権EXECモード）
show pppoe-ac connections（特権EXECモード）
show pppoe-ac statistics（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1