[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# show crypto key hostkey

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / Secure Shell

`> show crypto key hostkey [KEYTYPE]`

SSHサーバーのホスト鍵を表示する。
鍵の種類を指定しなかった場合は、すべての鍵の情報が簡潔に一覧表示される。
鍵の種類を指定した場合は、指定した鍵の内容が表示される。

### パラメーター

`KEYTYPE` | 表示する鍵の種類。省略時はすべての鍵の情報が簡潔に一覧表示される。指定時は、該当する鍵の内容が表示される
| `dsa` | SSHバージョン2用のDSAホスト鍵
| `rsa` | SSHバージョン2用のRSAホスト鍵
| `rsa1` | SSHバージョン1用のRSA1ホスト鍵

### 使用例

    awplus> show crypto key hostkey ↓
    Type    Bits  Fingerprint
    -------------------------------------------------------------
    rsa     1024  35:7f:a5:0d:f1:70:a7:e4:5c:b2:27:fe:54:d8:9a:f3
    dsa     1024  2e:d7:cf:82:42:8e:74:fa:f4:ca:14:3c:0c:ab:42:fd
    rsa1    1024  2e:ab:5a:5d:e2:f8:e1:4d:b8:ec:4f:4d:6c:95:6b:f5

    awplus> show crypto key hostkey dsa ↓
    ssh-dss AAAAB3NzaC1kc3MAAACBAMpRf/HUiLLvgfR0O43RUZz7/VupV6rjgSPLRpLbYRbt9jP4oBJG
    9kNQtVGsCfAixIsW+3je+Lke2NOQTrwmoYfVfwN/9efJkeGjPy7QYcoZ4kLZFHrg4Tcsuwfg4QAD17kx
    nAIhT8rTh5VHH1XPOuahv51+YsLsmJybObm02uQTAAAAFQCEDAD4nP4XorJ2EMngYzHjMrxIlQAAAIB4
    joc6+rap4lfCr1A1Us1j+2jcCecmjnyJJFt+kM/EHkwAilcPZJVxPP4QTQSXMDu/yRvwvDWOaQa+C+nl
    +1JMd/DtYvZMAzmAQkaE0NPJ3sYgoRiCvlA5Gpr2QCBcQehdkSb/VskX3SHgvoICM/1qbWA64uq6TpBz
    QrMBguFo9QAAAIEAvckA/HlzFMdniNpvM1PoPMH4eh9ib8W23w17lms8jpZ0yUpSkP/A++HKLWVUkOaP
    4rarGnsBQlrLabRNJdb7Ew05Zi2ffIXTGaJGF6tJe/eoAhYRDMi7r96LVM03ZrYS/lkO1/C/OeIf+/KM
    UM0gklDKfwuBCSXapPB7pxbRVmM=

表 1
Type | 鍵の種類
Bits | 鍵の長さ
Fingerprint | 公開鍵のフィンガープリント

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはEXECモードだけでなくグローバルコンフィグモードでも実行できる。

### 関連コマンド

crypto key generate hostkey（グローバルコンフィグモード）
service ssh（グローバルコンフィグモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1