### L2スイッチング

#### バーチャルLAN

show interface switchport（非特権EXECモード）
show vlan（非特権EXECモード）
switchport access vlan（インターフェースモード）
switchport enable vlan（インターフェースモード）
switchport mode（インターフェースモード）
switchport trunk allowed vlan（インターフェースモード）
switchport trunk native vlan（インターフェースモード）
switchport voice dscp（インターフェースモード）
switchport voice vlan（インターフェースモード）
switchport voice vlan priority（インターフェースモード）
vlan（VLANモード）
vlan database（グローバルコンフィグモード）

#### スパニングツリープロトコル

clear spanning-tree detected protocols（特権EXECモード）
show spanning-tree（非特権EXECモード）
show spanning-tree brief（非特権EXECモード）
show spanning-tree statistics（特権EXECモード）
spanning-tree autoedge（インターフェースモード）
spanning-tree edgeport（インターフェースモード）
spanning-tree enable（グローバルコンフィグモード）
spanning-tree errdisable-timeout enable（グローバルコンフィグモード）
spanning-tree errdisable-timeout interval（グローバルコンフィグモード）
spanning-tree force-version（インターフェースモード）
spanning-tree forward-time（グローバルコンフィグモード）
spanning-tree guard root（インターフェースモード）
spanning-tree hello-time（グローバルコンフィグモード）
spanning-tree link-type（インターフェースモード）
spanning-tree max-age（グローバルコンフィグモード）
spanning-tree mode（グローバルコンフィグモード）
spanning-tree path-cost（インターフェースモード）
spanning-tree portfast（インターフェースモード）
spanning-tree portfast bpdu-filter（グローバルコンフィグモード）
spanning-tree portfast bpdu-filter（インターフェースモード）
spanning-tree portfast bpdu-guard（グローバルコンフィグモード）
spanning-tree portfast bpdu-guard（インターフェースモード）
spanning-tree priority（グローバルコンフィグモード）
spanning-tree priority（インターフェースモード）

#### フォワーディングデータベース

clear mac address-table（特権EXECモード）
mac address-table acquire（グローバルコンフィグモード）
mac address-table ageing-time（グローバルコンフィグモード）
mac address-table static（グローバルコンフィグモード）
show mac address-table（非特権EXECモード）