[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# type periodic

モード: トリガーモード
カテゴリー: 運用・管理 / トリガー

`(config-trigger)# type periodic <1-1440>`

定期実行トリガーを作成する。
定期実行トリガーは、指定した間隔で繰り返し実行される。

### パラメーター

`<1-1440>` | トリガーの起動間隔（分）

### 使用例

■ 3時間に一回起動する定期実行トリガー「4」を作成する。

    awplus(config)# trigger 4 ↓
    awplus(config-trigger)# type periodic 180 ↓

### コマンドツリー

    trigger (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- type periodic（トリガーモード）

### 関連コマンド

show trigger（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1